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В умовах постійного розвитку міст і зростання потреб у якісних офісних просторах особливої актуальності набуває створення багатофункціональних бізнес-комплексів, здатних забезпечити комфортні умови для роботи, проведення ділових заходів та відпочинку користувачів.
Місто Київ є найбільшим адміністративним, економічним та фінансовим центром України, де зосереджена значна кількість державних установ, міжнародних компаній, банківських структур, ІТ-підприємств та представництв іноземного бізнесу. Активний розвиток ділового середовища столиці обумовлює необхідність будівництва сучасних бізнес-центрів, які відповідають міжнародним стандартам якості, енергоефективності, безпеки та комфорту. Водночас сучасні бізнес-комплекси повинні не лише забезпечувати офісні функції, а й формувати якісний громадський простір, сприяти розвитку міського середовища та підвищувати інвестиційну привабливість територій.
Проєктована земельна ділянка розташована у Голосіївському районі міста Києва за адресою: вул. Володимиро-Либідська, 25. Територія знаходиться в центральній частині міста та належить до зони сформованої громадської та житлової забудови з високим рівнем містобудівного освоєння. Розташування об’єкта характеризується вигідним транспортно-комунікаційним положенням, близькістю до основних магістралей міста та високою інтенсивністю ділової активності.
Навколишня забудова представлена багатоповерховими житловими будинками, адміністративними та офісними спорудами, об’єктами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
Генеральний план розроблено відповідно до містобудівних умов і обмежень, функціонального призначення земельної ділянки та чинних нормативних вимог. Планувальне рішення спрямоване на максимально ефективне використання території в умовах щільної міської забудови Голосіївського району міста Києва.
Будівля бізнес-центру розташована у центральній частині ділянки та формує основний композиційний акцент території. Її конфігурація обумовлена геометрією земельної ділянки та необхідністю забезпечення нормативних відстаней до меж забудови. Навколо будівлі передбачено проїзд для пожежної техніки та обслуговування інженерних систем.
Уздовж північної межі ділянки розташована відкрита автостоянка для відвідувачів і працівників. Біля будівлі сформовано благоустроєний громадський простір із місцями для відпочинку та озелененням. Для забезпечення санітарних вимог передбачено окремий майданчик для сміттєзбірників.
	1
	Площа ділянки
	га
	0,1876

	2
	Площа забудови
	м²
	889,31


Будівля має підземний та вісім надземних поверхів. Вертикальні комунікації забезпечуються сходовими клітками та ліфтовим вузлом, розташованим у центральній частині будівлі. Таке рішення забезпечує зручний доступ до всіх функціональних зон та відповідає вимогам пожежної безпеки й евакуації.
На підземному рівні розташовані технічні приміщення інженерного забезпечення будівлі, електрощитова, приміщення обслуговуючого персоналу, санітарні вузли, коридори та допоміжні приміщення. 
Перший поверх є основним громадським рівнем бізнес-центру та виконує представницьку функцію. Тут розташована головна вхідна група з просторим вестибюлем, рецепцією та зоною очікування для відвідувачів. Центральним елементом планувальної структури виступає коридор загального користування, який забезпечує зручний доступ до всіх функціональних приміщень поверху.
На першому поверсі передбачено торгові приміщення, що орієнтовані на обслуговування працівників бізнес-центру та відвідувачів. У складі громадських функцій також розміщені приміщення адміністрації, зона видачі товару, допоміжні та складські приміщення.
Завдяки значній площі скління приміщення першого поверху мають високий рівень природного освітлення, а відкритість громадських зон створює комфортне середовище для користувачів комплексу.
Типові поверхи призначені для розміщення офісних приміщень різного формату. Планувальна структура поверху побудована навколо центрального коридору, який забезпечує доступ до всіх офісних блоків. Таке рішення дозволяє раціонально використовувати площу та забезпечує ефективну організацію робочого процесу.
На типовому поверсі розташовані офісні приміщення різної площі, що можуть використовуватися як окремими компаніями, так і структурними підрозділами великих організацій. Передбачені кабінети керівників, робочі приміщення відкритого та кабінетного типу, переговорні кімнати та допоміжні приміщення.
Для забезпечення безпеки працівників та відвідувачів адміністративно-офісного центру проєктом передбачено окремостоячу захисну споруду цивільного захисту, розташовану на території комплексу.
Просторова жорсткість та стійкість будівлі забезпечується спільною роботою монолітних колон, плит перекриття, сходово-ліфтового ядра жорсткості та діафрагм жорсткості. Таке рішення дозволяє отримати вільне планування офісних приміщень та забезпечити можливість подальшої трансформації внутрішнього простору залежно від потреб орендарів.
Будівля має складну багатокутну конфігурацію в плані. Максимальна довжина об'єкта становить близько 50 м. Конструктивна сітка колон сформована з кроком 6,0–7,0 м, що забезпечує раціональну роботу перекриттів та ефективне використання внутрішнього простору.
Художній образ будівлі формується через поєднання чітких геометричних форм, ритмічної структури фасадів та контрасту світлих і темних матеріалів. Композиція фасадів побудована на регулярному чергуванні вертикальних світлопрозорих елементів та глухих простінків, що підкреслює вертикальність об'єкта та надає будівлі динамічного характеру. Використання світлих фасадних площин у поєднанні з темними віконними рамами та декоративними елементами створює сучасний і впізнаваний архітектурний образ.
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