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В дипломній роботі проведено аналіз існуючих програм, які використовуються для визначення потреби будівельних матеріалів. Проведено виявлення позитивних і негативних сторін аналогічних програм і виправлення негативних помилок у створеній програмі. Розроблено програму яка дозволяє швидко і зручно обраховувати потрібну кількість покрівельних матеріалів. Створено зручний інтерфейс для користувача програми, що значно полегшує роботу з програмою.
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	ВСТУП
Відколи люди навчилися будувати житло і дім став поняттям близьким для кожної людини відтоді існує таке поняття, як дах, покрівля, дах забезпечував людям захист від природних факторів таких як дощ, сніг і.т.д.. Люди знаходили захист від “гніву богів”, під дахом своєї домівки. Відколи з’явилося це поняття відтоді і появилися проблеми з ним, найбільшими проблемами, які були і залишаються понині – це вибір матеріалу для крівлі, розрахунку цього матеріалу а також його монтаж. Великою проблемою є також здешевлення і економія дахових матеріалів, оскільки їх вартість припадає близько на четверту частину вартості всього будинку.
Основою цієї дипломної роботи є створення програми для обрахунку необхідності покрівельних матеріалів. Ця програма є не замінимою при роботі фірм, які надають розрахунку покрівельних матеріалів, або тих фірм, які їх продають. Насамперед це зручно по економії часу, тобто по швидкості розрахунку, розрахунок покрівельних матеріалів вручну, як мінімум займає декілька годин, а то і днів. Така програма в десятки разів зменшує цей час. Ще одним критерієм створення програми є економія матеріалів, тобто можливість зменшення витрат на матеріали зростає.
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	1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ В ОБЛАСТІ ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1.1 Опис термінів і визначень дахових конструкцій, крівлі і їх
елементів
Дах - верхня конструкція будівлі, одночасно виконуюча несучі, гідроізолюючі, а при безгорищних (суміщених) дахах і теплих горищах, ще й теплоізолючі функції.
[image: image2.png]



Рисунок 1.1 - Схематичне зображення крівлі
1 -
Ребро
2 -
Коник
3 -
Скат
4 - Фронтон
5 -
Єндова
6 -
Карниз
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	Крівля - верхня частина даху, що оберігає будівлю від проникнення атмосферних опадів.
Елемент крівлі - частина крівлі, яку можна представити у вигляді плоскої геометричної фігури і підбір листів покрівельного матеріалу, для якої проводиться окремо.
Скат - похила площина елементу крівлі.
План крівлі - схема (креслення) крівлі, на якому всі вказані розміри відповідають дійсним реальним розмірам конструкції, незалежно від кута експозиції елементів крівлі.
Проекція крівлі - схема (креслення) крівлі, на якому всі вказані розміри відповідають проекціям розмірів конструкції на площину, в якій виконана схема (креслення).
Ребро - сполучення двох сторін елементів крівлі, створююче похилий виступаючий кут.
Коник - верхнє сполучення двох сторін елементів крівлі, створююче горизонтальний виступаючий кут.
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Рисунок 1.2 - Крівля і її елементи
Єндова - сполучення двох сторін елементів крівлі, створююча похилий вхідний кут (жолоб).
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	Карниз
-
нижній
горизонтальний
край
схилу,
який
забезпечує безперешкодне вільне або організоване відведення дощових і талих вод.
Пристінне примикання – сторона елемента крівлі, що примикає до
стіни.
Фронтон - сторона елемента крівлі, створюючий торець даху.
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Рисунок 1.3 - Схема укладання листів покрівельного матеріалу
Перекриття конькове (ПК) – частина крівлі, яка
може бути закрита коньковим листом;
Перекриття замкове (ПЗ)
- частина листів, що накладаються один на одного і з'єднання, які служать для них;
Капельник (К) - нижня частина листа, виступаюча за обрешітку.
1.2 Терміни і визначення. Типи покрівельного матеріалу
Металочерепиця (фасон) – є різновидом профільованого сталевого листа, який піддається поперечному штампуванню, для поперечного малюнку, що імітує натуральну черепицю. Асортимент металочерепиці, який поставляється на ринок розрізняється геометрією профілю (шириною листа, довжиною хвилі, черепичним малюнком і т.п.), видами полімерних покриттів,
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	колірною палітрою. Особливість укладання крівлі металочерепицею полягає в необхідності поєднання хвиль сусідніх рядів листів.
Повна ширина листа - дійсна реальна ширина листа.
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Рисунок 1.4 - Характеристики металочерепиці
Корисна ширина листа - ширина листа за вирахуванням величини взаємного перекриття.
Довжина хвилі - відстань між двома найближчими деталями профілю листа, що повторюються, в подовжньому напрямі.
Стандартна довжина листа металочерепиці - розмір, який є кратним довжині хвилі і, окрім цього, має додатково припуск на замкове перекриття.
L станд. = L хвилі * n + ПЗ
(1.1)
де L станд. - стандартна довжина листа; L хвилі - довжина хвилі; n -
кількість хвиль; ПЗ - перекриття замкове.
Довгий стандартний лист можна розкроїти на декілька стандартних листів з меншою кількістю довжин хвиль:
 Виробництво металочерепиці вимагає дотримання граничної точності висоти, довжини і ширини сталевого листа. Адже це визначає як технологію монтажу покрівлі зокрема, так і якість покриття в цілому.
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Рисунок 1.5 - Варіанти розкрою стандартного листа металочерепиці завдовжки 2.58 м. із замковим перекриттям 0.13 м. і довжиною хвилі 0.35 м.
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Рисунок 1.6 - Лист металочерепиці
Металочерепиця:
[image: image8.png]


- Корисна ширина 1100 мм;
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- Загальна ширина 1180 мм;
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- Довжина від 60 до 8000 мм.
[image: image11.png]


- Висота профілю 19 мм.
Металочерепиця - один із порівняно нових покрівельних матеріалів. У цьому матеріалі ідеально поєднуються гарний малюнок (висока естетичність), міцність металу, екологічна та пожежна безпека, найширша гама кольорів. А також легкість матеріалу (від 1,5 кг/м2) та простота монтажу.
Для виробництва металочерепиці з лакофарбовим покриттям заводи
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	покрівельних матеріалів використовують сировину, що поставляється зі Словаччини, Кореї, Тайваню, Англії. Також для виготовлення металочерепиці використовується метал з Європи та Південно-Східної Азії.
Для профілювання металочерепиці використовується оцинкований лист товщиною 0,5 мм із декоративним полімерним покриттям товщиною 25 мікрон. У виробництво закуповується лист із покриттям тільки першого класу. Типи покриттів: поліестер, матполіестер, неомат, prelaq. Кількість шарів захисного покриття - не менше семи. Гарантія на покриття - 10 років. Теоретичний термін служби продукції з полімерним покриттям складає 50 років.
Уся сировина сертифікована відповідно до українських та міжнародних стандартів якості. Тому, кінцевий продукт цілком відповідає європейським вимогам по якості.
1. Оздоблювальний шар
2. Ґрунтовий шар
3. Конверсійний шар (фосфатний)
4. Шар цинку
5. Холоднокатана сталь
6. Шар цинку
7. Конверсійний шар
(фосфатний)
Рисунок 1.7 - Структура листа
8. Захисний шар
металочерепиці
Профнастил – профільовані листи і листи, виготовлені за фальцевою технологією, з довжиною, яка визначна замовником при виготовленні.
Профнастил:
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	· товщина (цинк) – 0,55мм та 0,7мм
(Україна); 0,5 мм та 0,7 мм (імпортний)
· довжина – від 10см до 12 м (під замовлення)
· висота профілювання – 8, 10, 20, 35, 45, 57, 60, 100.
· Загальна ширина листа 1м 25см
· ПС(8, 10, 20, 45, 57) – стінний, ПК(20, 35, 45, 57, 60) – крівельний,
· ПП(20, 45, 57) – потолочний, ПН(100) – несучий.
Листовий – листовий матеріал прямокутної форми, що має фіксовані розміри при виготовленні (типу шиферу, ондуліну, сайдинг, плитка).
Рівний лист
· товщина (цинк) – 0,55мм та 0,7мм (Україна,Росія); 0,5 мм та 0,7 мм (імпортний)
· пофарбований лист – 0,5мм
· ширина
–
1м
та
1м
25см
(Україна);
1м
25см
(імпортний,
фарбований)
· довжина – на замовлення.
1.3 Аналіз покрівельних матеріалів, переваги і недоліки
Бітумна
черепиця
(багатошарова
полімерна
мембрана,
просочена бітумом)
ПЕРЕВАГИ:
1. Термін служби 100 років;
2. Швидкість монтажу;
3. Можливість виконання овальних форм покрівлі;
4. Низька ціна;
5. Можливість вибору кольору кварцової посипки (4 кольори).
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	НЕДОЛІКИ:
1. Запах бітума в жарку погоду;
2. Висока пожежонебезчність;
3. З плином часу змивається кварцова посипка і барвники;
4. Пересихає, губить зовнішній вигляд;
5. Можливість задування
снігу, дощу під
листи
(при невеликих нахилах покрівлі);
6. При монтажі вимагається клеїти листи покрівлі на вологостійку фанеру, що різко збільшує витрати на матеріали;
7. Збирає органічну пилюку, можливе виникнення моху;
8. Неможлива циркуляція повітря в середині покрівлі;
9. Великий розхід матеріалу (вага 10-15 кг/м2);
10. Застосування можливе при куті нахилу не менше 30 градусів;
11. В Північні Америці застосовується при будівництві щитових котеджів в недорогих районах;
12. Виникнення витрат при платній утилізації даного матеріалу;
13. Через високі ціни вологостійкої фанери можливе застосування звичайної фанери для зменшення ціни, що в результаті веде до незворотних процесів відклеювання черепичок.
Керамічна черепиця
ПЕРЕВАГИ:
1. Красивий зовнішній вигляд;
2. Термін експлуатації до 100 років;
3. Можливість заміни розколених і тріснувших черепичок;
4. Пожежобезпечність; НЕДОЛІКИ:
1. Неглазурована глиняна черепиця поглинає вологу, яка при багаторазовому замерзанні і відтаюванні під час холодів викликає внутрішні
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	напруження і як результат мікро тріщини с подальшим розколюванням (розривом) черепичок;
2. Має велику вагу – 45 кг/м2;
3. Велике навантаження на стіни і фундаменти (додаткові затрати на матеріали стін і фундаментів);
4. Виключено застосування на високих громадських спорудах в зв’язку з можливістю падання черепиці в штормову погоду;
5. Необхідність періодичної ревізії і заміни тріснувших черевичок;
6. Складність монтажу;
7. Необхідність в додатковій гідроізоляції в зв’язку з можливим задуванням снігу і дощу в штормову погоду;
8. Необхідність застосування для виконання внутрішнього кута даху металу (оцинковки або з покриттям), що негативно відображається на архітектурній цілісності зовнішнього виду споруди;
9. Об’єм робіт і складність порізки керамічної черепиці по діагоналі при монтуванні;
10. Складність транспортування і подачі на покрівлю;
11. Можливе використання керамічної черепиці як покрівельного матеріалу при куті не менше 30 градусів;
12. Мала гамма кольорів;
13. Під великою вагою керамічної черепиці відбувається провисання стропильної частини, що веде до зруйнування покрівлі;
14. Великий розхід матеріалу із-за невеликих розмірів черепичок (при перекритті замків).
Єврорубероїд (рулонний гідроізоляційний матеріал)
ПЕРЕВАГИ:
1. Швидкість монтажу;
2. Легка вага;

	
	
	
	
	
	ДРБ. ІП - 16.00.00.000 ПЗ
	Арк.

	
	
	
	
	
	
	16

	Змн.
	Арк.
	№ докум.
	Підпис
	Дата
	
	


	3. Можливість виготовлення покрівлі при мінімальних кутах нахилу від 5 градусів;
4. Низька ціна на матеріал;
5. Простота монтажу; НЕДОЛІКИ:
1. Короткий термін експлуатації;
2. Висихання в жарку погоду при прямих сонячних променях;
3. Запах бітума і виділення екологічно шкідливих речовин в жарку
погоду.
4. Пожежонебезпечність;
5. Здуття пузирів і виникнення порожнин в полотнищі покрівлі;
6. Складність знаходження місця затікання;
7. Необхідність щорічної ревізії і дрібного підтримуючого ремонту;
8. Необхідність
використання
горілок
з
відкритим
вогнем
при монтуванні.
Єврошифер ондулін
ПЕРЕВАГИ:
1. Легка вага;
2. Швидкість і технологічність монтажу;
3. Можливість заміни окремих листів даного матеріалу;
4. Мінімальні навантаження на стіни і фундамент; НЕДОЛІКИ:
1. Міняє свою конструктивну жорсткість (пливе) при інтенсивному навантаженні ультрафіолетового випромінювання при жаркій погоді;
2. Великий розхід кріпильних матеріалів – 40 цвяхів на 1м2;
3. Слабовиражений колір;
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	4. Мала гамма кольорів;
5. Непрезентабельний зовнішній вигляд;
6. Пожежонебезпечність;
7. Термін експлуатації до 10 – 15 років;
8. Платна утилізація;
9. Відсутність планок (торцевих, декоративних і т.д.) і неможливість їх виготовлення із однорідного матеріалу;
10. Збирає пилюку;
11. Не можна ходити по даху в жарку погоду;
12. Великий розхід матеріалу при напуску лист на лист з чотирьох сторін в замки (невеликі розміри стандартного листа);
13. При невеликому куті нахилу можливе затікання вологи в замки.
Металочерепиця
ПЕРЕВАГИ:
1. Сучасний престижний покрівельний матеріал;
2. Термін експлуатації до 50 років;
3. Легка вага – 4,65 кг/м2;
4. Мінімальні затрати на стропильну частину через малу вагу покрівлі;
5. Незамінний при реконструкції покрівлі старих споруд;
6. Широка гамма кольорів (більше 20 видів кольорів)
7. Імітує класичну черепицю;
8. Естетичний зовнішній вигляд;
9. Пожежобезпечний покрівельний матеріал;
10. Швидкість і технологічність монтажу;
11. Можливість виготовлення аксесуарів і планок любої конфігурації із однорідного з покрівельним матеріалу;
12. Відсутність експлуатаційних розходів (не потребує);
13. При утилізації можливе відшкодування вартості металу по вазі;
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	14. Можливість
застосування
при
нахилах
покрівлі
більше
10–12
градусів;
15. Стійкість покриття до хімічної і механічної дії, ультрафіолетовому випромінюванню;
16. Хороша провітрюваність стропильної частини;
17. Можливість
виготовлення
покрівлі
овальної
форми
великого радіуса;
18. Можливість комбінації однорідного і одноколірного матеріалу на одну покрівлю у вигляді металочерепиці, профнастилу і гладкого листа;
19. Можливість комбінації різних кольорів металочерепиці в одній покрівлі;
20. Самовільне видалення снігу з покрівлі в районах з великими опадами снігу (гірські райони);
21. Самовільне видалення пилюки під час дощу;
22. Несприйнятлива до різкого перепаду температур на протязі доби;
23. Мінімальне
навантаження
на
стіни
і
фундамент,
що
веде
до економії витрат на матеріали;
24. Можливість виготовлення по розмірах замовника;
25. Мінімальні терміни виготовлення; Екологічно чистий матеріал
Отже, покрівельних матеріалів на даний період є дуже багато, практично найвибагливіша людина може знайти, щось своє і, як усе що існує покрівельні матеріали також мають свої плюси і мінуси, проте кожен може знайти собі оптимальний варіант.
1.4 Аналіз існуючих програмних продуктів
Існуючими аналогами програми по розрахунку дахових конструкцій є програми “Кровля” і “RoofCalc”, першими недоліками цих програм є те, що їх
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	не існує на українській мові, тобто українських, ці дві програми є російською і англійською відповідно.
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Рисунок 1.8 – Інтерфейс програми “Кровля”
В них є багато недоліків, скажімо програма “Кровля”, обрахунок проводить повністю автоматично, і не можливо внести якісь зміни вручну, що скажімо погано з точки зору економії, для цього користуючись цією програмою доводиться вносити зміни на листках замовлення, а не в проектах розрахунках, також ця програма не має функцій довільного вибору матеріалу, а саме створення, якихось матеріалів, чи стандартів, які є не введені в базу даних програми, що відразу ж заставляє замислитись: “а чи є потрібний мені матеріал в їхній базі даних, чи ні?”
“RoofCalc” –програма, яка є однією з перших розробленою в цій галузі, в ній також існує багато недоліків, такі як і в програмі “Кровля”, насамперед те, що вона має свою базу даних матеріалів розрахунку і не передбачена функція зміни параметрів, чи внесення нових. Також в “RoofCalc” не передбачена функція розбивки листа більш ніж на два, що відразу ж таки ставить багато обмежень по обрахунку об’єктів.
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Рисунок 1.9 – Програма розрахунку покрівлі даху RoofCalc
Позитивними і спільними рисами цих програм є те, що у них зручний інтерфейс, зрозумілий метод обрахунку, можливість легко вводити вхідні дані, можливість вводити дані клієнта і дані фірми, можливість копіювання однакових схилів і проектів, можливість відтворення і наочного відображення розрахованого проекту на папері, що набагато полегшує покрівельні роботи.
Ще однією великою проблемою користування цими програмами на нашій території є те, що вони є платними, а обслуговувати їх немає кому, тому вразі певних неполадок виникають проблеми з обслуговуванням цих програм на місці.
Існують і інші програми, які можуть служити для обрахунку покрівельних матеріалів, які є більш популярні, такі як Archie Cad, 3D Studio Max і інші програми, які дозволяють професійно займатися архітектурою і дизайном, в них також включені елементи розрахунку покрівельних матеріалів,
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	але на дуже низькому рівні, що практично призводить до великих похибок і до неможливості їх використання.
Фактичною задачею розробки дипломної роботи є об’єднання позитивних якостей “Кровля” і “RoofCalc” і зміна їх негативних якостей, а саме введення можливості додавання нових матеріалів, або зміна старих, можливість вручну змінювати автоматично розраховану кількість і комплектацію проекту, можливість розбивки листа більше ніж на два.
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	2 ОСНОВИ МОНТАЖУ ТА ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДАХУ
2.1 Різновид покрівельних матеріалів по розрахунку і монтажу
Фактично монтаж і обрахунок покрівельних матеріалів можна поділити на такі типи:
1. Листові матеріали, в яких розмір може варіюватися і необхідний розрахунок покрівельних листів по індивідуальних розмірах до кожного об’єкту розрахунку, їх можна розглядати на прикладі розрахунку і монтажу металочерепиці, металопрофілів, вальцевої крівлі і т.д..
2. Матеріали плиткові – це ті, які мають заводську форму і не міняють її у відповідності до певного об’єкту, вони вимагають досить точного розрахунку, через те що їх докомплектація може мати певні труднощі через їхню вагу, їх можна розглядати на прикладі цементної, піщано-пластикової, керамічної черепиці, ондуліну, і.т.д..
3. Матеріали рулонні – це ті, які поставляються в рулонах по певній кількості, вимагається знати тільки розрахунково чисту площу даху, до комплектація не складає ніяких труднощів, їх можна розглядати на прикладі бітумної черепиці, єврорубероїду, і навіть так звана “толь”.
2.2 Розрахунок і монтаж листових матеріалів на прикладі
металочерепиці
Покрівельні листи металочерепиці поставляються під замовлення різної довжини. За довжину листа приймається довжина схилу плюс карниз (лист завжди закріплюється до підстави так, щоб нижній край її на 40 мм виступав далі від карниза ; на гребені залишається щілина.)
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	Для розкроювання матеріалу на крівлю необхідно точно знати параметри споруди і її крівлі. Для цього необхідно виїхати на об'єкт інженеру, який проведе зняття всіх необхідних розмірів і уточнить деталі з виконавцем покрівельних робіт і замовником.
Слід зазначити, що виїзд на вимір і зняття розмірів потрібно проводити після остаточної готовності кроквяної системи. У випадку якщо якісь елементи крівлі не готові, то інженер повинен попередити замовника, що він не несе відповідальності за точність розкрою матеріалу.
За наявності проектної документації, необхідно уточнити розміри в натурі, оскільки розміри креслень завжди відрізняються від реальних розмірів.
Зняття розмірів з елементів крівлі проводиться довжиномірними рулетками за допомогою особи з боку виконавця робіт.
Спочатку інженер повинен розібратися в конструкції крівлі і плану для подальшого поставляння розмірів. Складні конструкції крівлі розбиваються на окремі площини з розмірами всіх відстаней, для подальшої геометричної побудови і розкрою матеріалу.
Кількість покрівельних листів для двосхилого даху обчислюється шляхом розподілу довжини карниза на корисну ширину листа і округлення неповного числа у бік збільшення.
Приклад:
Профіль типу Монтерей
· корисна ширина 1100 мм
· довжина карниза 15650 мм
· кількість листів 15650: 1100 = 14,23 тобто 15;
· на два схили: 15 * 2 = 30 шт.
Наприклад,
необхідна
кількість
розмірів
для
площини
крівлі (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 - Площина крівлі
Розміри знімаються по дерев'яних конструкціях (кроквяні ноги, накосні ноги, ковзани, єндові, і ін. елементи). При цьому необхідно уточнити: чи не підпилюватимуться кроквяні ноги в рівні карниза.
Чим більше розмірів буде знято, тим точніше і правильніше проведено розкроювання матеріалу. Необхідно ретельно і не поспішаючи проводити виміри. Варто обговорити із замовником або виробником робіт питання про карниз крівлі оскільки вихід металочерепиці може бути відмінним від того який звичайно використовується (40мм). Також слід звернути увагу на місця, де не можуть бути встановлені стандартні планки і де необхідно вмонтовувати спец планки.
Розглянемо один з прикладів зняття вимірів з об'єкту і оптимального розкладання матеріалу по площинах крівлі і її елементів (див. малюнок 3, 3а). Дана крівля має 17 площин і багато які з них однакові. Розкрій матеріалу з урахуванням нахльостування листів, розмірів вирізів, збігів хвиль, (рисунок 2.2) запас на коник, а також побажань виконавців робіт. В місцях димарів або установки мансардних вікон мають значні розміри по ширині
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	>1100мм необхідно враховувати вирізку матеріалу. При передачі схеми замовнику потрібно чітко вказати, які листи куди лягають і яким обрізаннями можна перекрити не накриті частини.
[image: image15.jpg]



Рисунок 2.2 - Площина крівлі
2.3 Монтаж профільованих листів
Для обшивки стін фасадів а також внутрішніх поверхонь приміщень використовується стінний профнастил ПС-8, ПС-10 і ПС-20 ці профілі не мають капілярної канавки і цим забезпечується взаємозамінність частин профілю.
[image: image16.jpg]<)





Рисунок 2.3 - Профнастил крівельний ПК-45
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Рисунок 2.4 - Профнастил крівельний ПК-20
Покрівельні і стінні профілі з глибиною профілізації 10, 20, 45, і 57мм (рис. 2.3, 2.4, 2.5), випускаються трапецієвидного вигляду. Вони застосовуються для облаштування крівель, вентильованих фасадів. Профілі замовляються на довжину, вказану замовником. Вони проводяться із сталі оцинкованої (завтовшки 0.5мм, 0.7 мм), а також стали оцинкованою з полімерним покриттям (завтовшки 0.5 мм).
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Рисунок 2.5 - Профнастил крівельний ПК-57
Ухил даху
Що рекомендується в нормальних умовах ухил даху не менше 1:7(8°). Такий дах необхідно вмонтовувати особливо ретельно, звертаючи увагу на достатню вентиляцію і ущільнення крізних закінчень і стиків. Ще більш похилі
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	дахи вимагають особливих конструктивних рішень, консультацію по яких можна отримати із заводу.
Якщо вентиляція даху добра, підкладка під покрівельні плити не потрібна. При сумнівах, все ж таки рекомендується підкладку класти. Як підкладка застосовують супердифузійну мембрану
Мета підкладки - запобігти накопиченню конденсату і проникненню його у верхній шар теплоізоляції.
Між підкладкою і першою дошкою обрешітки у карнизу повинна залишатися щілина вширшки близько 50 мм для вентиляції.
Кріплення підкладки починають з карнизу у бік гребеня. До обрешітки прибивають підкладку великоголовими короткими (мін. 25 мм) цвяхами з кроком близько 20 см.
В місцях крокв на підкладку необхідно кріпити контр рейку, яка запобігає пошкодженню підкладки шурупами кріплення покрівельних плит.
Край підкладки, вширшки близько 30 мм, завертають вгору і прибивають до внутрішнього краю торцевої дошки.
При різанні підкладкового матеріалу застосовують звичайний ніж і пряму дошку.
2.4 Укладання керамічної черепиці
Всі види штучних матеріалів використовуються для крівель з ухилом не менше 140 градусів по дерев'яній обрешітці. Укладання керамічної черепиці, має задані розміри і форму, простіше. Плитки зміцнюються на обрешітці за допомогою наявних виступів, в'язального дроту і шурупів, що вставляються в отвори на черепиці. Можливі і інші методи укладання, залежні від конфігурації керамічної черепиці. За робочий день бригада з трьох чоловік може укласти до 40 метрів квадратних крівлі. Утруднено укладання в тих випадках, коли кути
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	крівлі в плані не рівні 90 градусів, оскільки різати черепицю украй скрутно. У пазової черепиці є ще один недолік: при укладанні "в замок" (без зазорів) будь- які переміщення кроквяної системи можуть порушити герметичність покриття і навіть викликати руйнування керамічної черепиці. Пази в черепиці мають важливе експлуатаційне значення. Вони оберігають підпокрівельний простір від задування снігу в зимовий період. В черепиці вітрозахисні (або снігозахисні) властивості забезпечуються системою кантів (два зверху – один знизу), що є професійним високотехнологічним і в той же час простим рішенням. Така система має значну перевагу перед пазовою: канти розташовані із значним зазором один від одного (30 мм) і допускають взаємне переміщення плиток при усадці кроквяної частини без якого-небудь збитку для черепиці.
Укладання плиток правильніше назвати збіркою або монтажем крівлі. В кожній плитці вже при виготовленні формуються монтажні отвори у вигляді замочної щілини. Монтаж йде таким чином. В обрешітку по рейці-шаблону загвинчуються шурупи з неіржавіючої сталі або шурупи, що мають антикорозійне покриття, на них навішуються плитки точно так, як на стіну полку. Форма крівлі і наявність непрямих кутів не утрудняють монтаж, тому що ці плитки легко ріжуться за допомогою звичайного різака для керамічних плиток. Для запобігання крівлі від вітрових навантажень передбачена установка на обрешітці гачків з неіржавіючої сталі. Швидкість монтажу крівлі з плиток – до 100 м2 в день.
2.5 Монтаж і розрахунок покрівельного покриття з гнучкої черепиці
Мінімальний ухил крівлі, при якому допускається використовування гнучкої черепиці — 1:5 (11,3 градуси) (рисунок 2.6).

	
	
	
	
	
	ДРБ. ІП - 16.00.00.000 ПЗ
	Арк.

	
	
	
	
	
	
	29

	Змн.
	Арк.
	№ докум.
	Підпис
	Дата
	
	


	[image: image19.png]Yxun 1:5




Рисунок 2.6 - Мінімальний ухил крівлі
У разі монтажу гнучкої черепиці при температурі нижче +5 градусів за Цельсієм, упаковки з плиткою перед монтажем слід берегти в теплому приміщенні. Допускається застосування термофена під час монтажу.
Для монтажу м’якої покрівлі зима – дійсно не кращий час, адже згідно рекомендаціям виробників, цей матеріал не можна укладати при температурі нижче +5 градусів за Цельсієм. Річ в тому, що гонт (лист з 3-4 «черепичками») кріпиться до дерев'яної підстави при допомозі як цвяхів, так і самоклеючого шару, який є на зворотному боці гонта. Щоб намертво склеїти гонт з підставою і гонтами сусідніх рядів, забезпечуючи герметичність покриття, необхідне сонячне проміння, яке поступово «розтоплює» самоклеючий шар. А сонця взимку, на жаль, не вистачає. До того ж на морозі гонти стають крихкими, що не дозволяє, наприклад, вмонтовувати черепицю з перекриттям – на ковзани і хребти.
Крім того, в мінусову температуру можна виконувати підготовчі роботи для гнучкої крівлі – вмонтовувати кроквяну систему, суцільний дерев'яний настил утеплювач, пароізоляцію і гідроізоляцію, не забуваючи захищати конструкцію даху від снігу, використовуючи міцну поліетиленову плівку або звичайний руберойд. Весною ж, не втрачаючи дорогоцінного часу, укладати гнучку черепицю.
При сильній необхідності можна змонтувати м’яку крівлю і в мороз. Для цього поверх даху (або якоїсь її ділянки) будують дерев'яну або металеву конструкцію, укриту спеціальною для будівельних лісів шумопилозахистною
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	плівкою або поліетиленовою плівкою (так званий «тепляк»). Зсередини «другий дах» обігрівається електричними або дизельними тепловими гарматами, внаслідок чого досягається необхідна плюсова температура. Варто додати, що
«тепляк», накриваючий весь будинок, дає можливість вести не тільки покрівельні, але і, наприклад, штукатурні роботи на фасаді, для яких також потрібно тепло. «Тепляк» – ця непроста інженерна споруда: він повинен бути стійкий до вітрових і снігових навантажень, а також зручний для переміщення людей і будматеріалів.
З цього розділу можна відмітити те, що практично не знаючи правильну техніку монтажу, майже не реально правильно порахувати потребу в покрівельних матеріалах. Кожен вид покрівельних матеріалів має відмінну інструкцію по монтажу, різну методику обрахунку потреби цього матеріалу. В загальному покрівельні матеріали можна поділити на три типи по обрахунку і монтажу, що значно спрощую їх підрахунок.
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	3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ДАХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
3.1 Розробка та опис основних програмних форм
Дана дипломна робота була реалізована за допомогою мови програмування “Visual Basic”, ця мова має всі можливі засоби для створення оптимальної програми за не довгий період з мінімальною затратою зусиль. Графічний інтерфейс Visual Basic є простим і зрозумілим що оптимізує процес створення програми. Процес створення буде описано нижче.
Створена мною програма називається ДБК – тобто скорочено від Даховий Будівельник Конструктор, проект збережений під назвою DBK з розширенням vbp (Visual Basic). Основний зміст програми проекту, який описує модулі і форми, інформаційна модель відображена на рисунку 3.1.
OfficeStar
Project
ROOFPIC
Lapemenu
Lapepic
Teksti
Tausta
Pitmani
Print_lape
Print_ALL
Module10
Setup
Рисунок 3.1 - Інформаційна модель програмного додатку
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	Type=Exe
Object={F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.2#0; COMDLG32.OCX
Object={831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}#2.0#0; MSCOMCTL.OCX
Module=Gl; Gl.bas (модуль введення типу глобальних змінних змінних)
Form=Lapemenu.frm Form=ROOFPIC.frm Form=Teksti.frm Form=Lapepic.frm Form=Tausta.frm Module=Module10; Module10.bas Form=frmView.frm Module=Print_ALL; Print_ALL.bas Form=Print_lape.frm Form=OfficeStart_.frm Form=Project.frm
Form=Setup.frm Form=setd_up_page.frm IconForm="OfficeStart" Startup="OfficeStart" HelpFile="" NoControlUpgrade=1 Title="DBP" ExeName32="DBP.exe" Command32="" Name="DBP" HelpContextID="0"
Description="Program for calc roof`s sheets" CompatibleMode="0"
MajorVer=2 MinorVer=3
RevisionVer=1 AutoIncrementVer=0 ServerSupportFiles=0
VersionComments="Цей
продукт
зроблено
для
особистого використання"
VersionFileDescription="Програма для розрахунку кількості і розкрою крівельних листів"

VersionLegalCopyright="admin" VersionLegalTrademarks="MDinc" VersionProductName="DBP" CompilationType=0 OptimizationType=0 FavorPentiumPro(tm)=0 CodeViewDebugInfo=0 NoAliasing=0
BoundsCheck=0 OverflowCheck=0 
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	FlPointCheck=0 FDIVCheck=0
UnroundedFP=0 StartMode=0 Unattended=0 Retained=0 ThreadPerObject=0 MaxNumberOfThreads=1 DebugStartupOption=0 [RVB]
DeleteClass1=Myclass DeleteClass2=Person
3.1.1 Опис роботи модуля Gl
Gl - модуль введення типу глобальних (зовнішніх) змінних. В Visual Basic
можна застосовувати такі типи даних:
· числовий (integer, Long, Single, Double, Currency);
· строковий (String);
· тип дата (Date);
· байтів (Byte);
· логічний (Boolean);
· тип варіації (variant);
· об’єктний (object).
Option Explicit (оператор явного об’явлення)
Global language As String '# FILE SYSTEM

Global Katalog As String Global Katalog_files As String Global FlagSave As Integer Global filename As String

Global filename_extension As String Global filename_data As String Global file_name_size As Integer

'# OWN FILE
Global TextOWN As String '# MATERIAL

Global ifoMaterials As String Global Profil As String Global Tolshina As String Global Pokritie As String Global ColorRoof As String Global len_L() As Single
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Global len_w_L() As Single
'# 1 2 3
Global List_properties_Length(99, 10, 100) As Single ' length list in slope
Global List_properties_PX(99, 10, 100) As Single ' Point X Global List_properties_PY(99, 10, 100) As Single ' Point Y
Global N_POINTS_X_All As Integer Global az As String

Global cuts As Integer '#
Global gv00E4 As Integer '# PICTURE WIDTH HEIGHT

Global PScaleHeight As Single Global PScaleWidth As Single '# PRINT SYSTEM

Global Firm_name As String Global Firm_r As String Global flagprinter As Integer Global PrintFont As String

Global PrintFontSize As Single Global NumCopies As Integer Global Px As Integer

Global Py As Integer
Global DrawWidth As Integer '# DRAW

Global OptionDMM As String '# CLICK

Global Click1X As Single Global Click1Y As Single Global Click2X As Single Global Click2Y As Single '# POINTS

Global POINTS_X(127) As Single Global POINTS_Y(127) As Single '# POINTS FOR LINE

Global Line_PX(127, 100) As Single Global Line_PY(127, 100) As Single Global gv01F6(127, 100) As Integer Global gv0210(127, 100) As Integer '# SLOPE SYSTEM
Global KolvoScatov As Integer '# ALL

Global gv005E As String Global gv0062 As Integer Global gv006A(1500) As Single Global gv0080(1500) As String
Global gv00A4 As Integer 
Global gv00A8 As Single 
Global gv00B0 As Single 
Global gv00E8(127) As Integer 
Global gv00FE(127) As Integer
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	Global gv0116 As Integer

Global gv0118(1 To 100) As Single Global gv012E(1 To 100) As Single Global gv0144 As Integer

Global gv0148 As String Global gv014C As String Global gv0150(100) As Single Global gv0166(100) As Single Global gv017C(100) As Single Global gv0192(100) As Single Global N_slope As Integer Global gv01DE As Integer Global gv01E0(100) As Integer Global gv022C(100) As Integer Global gv0242(100) As Single Global gv0258(100) As Integer Global gv026E(100) As Integer Global gv02E2(100) As Integer Global Nlist As Integer Global gv02FC As Integer Global gv02FE(100) As String Global gv0314(100) As Single
Global gv032A As Single Global N_line As Integer Global FileNo As Integer Public VER As String

3.1.2 Опис роботи форми Lapemenu
Lapemenu (рисунок 3.2) - форма з розширенням frm, форма служить частиною проекту за допомогою, якої ми реалізується такий пункт програми, як “Меню схилів”, де на полі «План покрівлі» відображено зовнішнє відображення обраховуваного об’єкта, а також позначення кожного схилу, яке відповідає його коду і масштабну лінійку, тобто відстань, яка рівна на моніторі 1 метру, на полі«Треба» відбувається вибір схилу, який потрібно оброблять, їх кількість, назви зі їхнім кодом (по латинському алфавіті), в полі «Готовий» відображаються схили які вже пораховані, їх кількість. Між полями «Треба» і «Готовий » знаходяться  дві  кнопки  «Копіювати»  і  «Дзеркальне  копіювання»,  кнопка «Копіювати» використовується при наявності однакових схилів, економії часу для їх розрахунків шляхом копіювання готово обрахованого схилу в не готовий.
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Кнопка «Дзеркальне копіювання» використовується при наявності однаково- дзеркальних схилів, економії часу для їх розрахунків шляхом дзеркального (дзеркально оберненого) копіювання готово обрахованого схилу в не готовий. Внизу знаходяться дві кнопки «Розрахувати» і «EXIT», кнопка «Розрахувати» буде активною тоді коли в полі «Треба» буде виділений певний схил і при її нажаті буде проведено розрахунок цього схилу. Копка «ЕХІТ» повертає нас до попередньої дії.
[image: image20.png]@afin Bikwa  Aonorora  About

Miar noxpien

Toess 8 —
& &
o
T oriosaru
5
¢
)
5
i

}\ Jepranse

o

n

Fospanpari EXT





Рисунок 3.2 – Форма Lapemenu.frm
Основні фрагменти форми:
Процедура кількості листів, яких треба обрахувати і які готові:
Sub List1_Click() Dim i As Integer

Command4.Enabled = -1 az = List1.Text

N_slope = List1.ListIndex + 1
For i = List2.ListCount - 1 To 0 Step -1 List2.RemoveItem i

Next
For i = 1 To KolvoScatov Step 1
If i <> N_slope And gv01E0(i) > 0 Then List2.AddItem Chr(i +
64)
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	Next i
If gv01E0(N_slope) > 0 Then m001A = "Isfile"
Else
m001A = ""
End If Lapemenu.MousePointer = 1
End Sub
3.1.3 Опис роботи форми ROOFPIC
ROOFPIC.frm (рисунок 3.3) - служить частиною проекту за допомогою, якої реалізується такий пункт програми, як відображення загального вигляду об’єкта, на ній містяться поля довжин по «іксах» і по «ігриках», а також кут нахилу. При відображені загальної схеми даху не обов’язкове дотримання розмірів, а тільки пропорцій. Також тут знаходиться поле масштабної лінійки, яке дозволяє збільшувати чи зменшувати масштаб рисунку, кнопочка « Auto Size» виставляє рисунок по масштабу до оптимального. Кнопка «Шаблони» - для вибору готових шаблонів об’єктів. Кнопка «Текст» - перехід до введення роз’яснювальної чи нотатної інформації і перехід до форми teksti.frm. Кнопка

«Меню схилів» - перехід до по схильного обрахунку,- до форми Lapemenu.frm. Кнопка «ЕХІТ» - повернення до попереднього пункту програми – форма project.frm. На полі «option» знаходиться три мітки :

-«рисування» - дозволяє мишкою малювати необхідний об’єкт розрахунків ;

-«корегування» - дозволяє відредагувати намальований рисунок об’єкту відносно до реальних розмірів і кутів;

-«розмітка схилів» - дозволяє розбити об’єкт на певну кількість схилів і присвоїти їм подальші імена («коди» - латинські букви).
Основні фрагменти форми. Процедура масштабування:
Sub Command6_Click() Dim l005C

Dim l0064 As String Static az As Integer

ROOFPIC.MousePointer = 11
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Рисунок 3.3 – Форма ROOFPIC.frm
gv00A4 = 0
Picture1.AutoRedraw = -1 ROOFPIC.Hide
Lapemenu.Show Lapemenu.Command4.Enabled = 0

Lapemenu.Picture1.ScaleLeft = ROOFPIC.Picture1.ScaleLeft Lapemenu.Picture1.ScaleTop = ROOFPIC.Picture1.ScaleTop Lapemenu.Picture1.ScaleWidth = ROOFPIC.Picture1.ScaleWidth
Lapemenu.Picture1.ScaleHeight
= ROOFPIC.Picture1.ScaleHeight
Draw_Point Lapemenu
' For l005C = Lapemenu.List1.ListCount - 1 To 0 Step -1 '
Lapemenu.List1.RemoveItem l005C

' Next l005C
' For l005C = Lapemenu.List2.ListCount - 1 To 0 Step -1 '
Lapemenu.List2.RemoveItem l005C

' Next l005C
Lapemenu.List1.Clear Lapemenu.List2.Clear
For l005C = 1 To KolvoScatov Step 1 Lapemenu.List1.AddItem Chr(l005C + 64)
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	If l005C <> "" Then Lapemenu.List2.AddItem Chr(l005C +
64)
Next l005C Lapemenu.MousePointer = 1

Lapemenu.List1.ListIndex = -1 Lapemenu.List1.SetFocus
End Sub
3.1.4 Опис роботи форми Teksti
Teksti.frm - служить частиною проекту за допомогою, якої реалізується такий пункт програми, як допомога в користування програмою і роз’яснення до меню і функцій програми.

Основні фрагменти форми: рrivate Sub Form_Activate() 'Me.Top = 0

'Me.Left = 0 End Sub

Private Sub Form_Resize()
Text1.Width = Me.ScaleWidth
Text1.Height = Me.Height - Me.Frame1.Height Me.Frame1.Top = Text1.Height

If Me.Height >= Me.Frame1.Height Then Me.Text1.Height = Me.Height - Me.Frame1.Height

End Sub
Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Select Case gv014C

Case "Lape"
gv02FE(N_slope) = Text1.Text Case "Katto"

gv0148 = Text1.Text End Select

End Sub
Sub Text1_LostFocus() gv02FE(N_slope) = Text1.Text

End Sub
Private Sub Команда1_Click() Unload Me

End Sub
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	3.1.5 Опис роботи форми Lapepic
Lapepic.frm (рисунок 3.4) - служить частиною проекту за допомогою, якої реалізується такий пункт програми, як розрахунок і відображення схилів поодинці і розрахунок кількості матеріалів. На цій формі і снують елементи розрахунків, такі як поля «мінімальна довжина», «крок» і «на хльост», при виборі стандартного матеріалу ці поля є заповненні, проте з бажанням їх можна міняти вручну. Існує поле масштабування з можливостями зміною масштабу аналогічно до ROOFPIC.frm, а також існує можливість переміщення рисунку по дисплею, за допомогою поля стрілочок.


Рисунок 3.4 – Розрахунок та відображення схилів
На полі «option» знаходиться три мітки :

· «рисування» - дозволяє мишкою малювати необхідний схил розрахунків ;
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	·  «корегування» - дозволяє відредагувати намальований рисунок схилу відносно до реальних розмірів і кутів;
· «розкрій» - дозволяє розрахувати і графічно відобразити потребу в певному матеріалі.
Також в цій формі є рядок підказок, який увідомляє про послідовність операція, а також дві стандартних копачко – «Текст» - перехід до введення роз’яснювальної чи нотатної інформації і перехід до форми  teksti.frm, а також
«ЕХІТ» - повернення до попередньої дій – форми Lapemenu.frm.
Основні фрагменти форми:
Sub Command4_Click() Dim l007C

Static az As Integer Lapepic.MousePointer = 11 gv0150(N_slope) = Picture1.ScaleLeft gv0166(N_slope) = Picture1.ScaleWidth gv017C(N_slope) = Picture1.ScaleTop gv0192(N_slope) = Picture1.ScaleHeight

For l007C = Lapemenu.List2.ListCount - 1 To 0 Step -1 Lapemenu.List2.RemoveItem l007C

Next l007C
For l007C = 1 To KolvoScatov Step 1 If gv01E0(l007C) > 0 Then

'

If l007C = 27 Then az = az + 1: l007C = 1 Lapemenu.List2.AddItem Chr(l007C + 64)

End If Next l007C

Nlist = 0: gv02FC = 0
gv00A4 = 0
OfficeStart.menu_print(0).Enabled = -1
OfficeStart.menu_print(2).Enabled = -1
OfficeStart.menu_print(3).Enabled = -1
Lapemenu.List1.ListIndex = -1
Lapemenu.Command4.Enabled = 0
Lapemenu.MousePointer = 1 Lapepic.Visible = False: Lapemenu.Show

End Sub
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	3.1.6 Опис роботи форми Tausta
Tausta.frm - служить частиною проекту за допомогою, якої реалізується такий пункт програми, як збереження і видача роз’яснювальної чи нотатної інформації, а також відповідає за пункт меню «about» у верхньому меню, яки відображає інформацію загрузки і роботи .
Основні фрагменти форми:
Option Explicit
Private Sub Form_Click() Me.Hide
End Sub
Private Sub Form_Load()
Me.Label1 = Me.Label1 & " " & Gl.VER OfficeStart.menu_fil.Visible = False OfficeStart.menu_setup.Visible = False OfficeStart.da.Visible = False

Me.Top = OfficeStart.Height / 2 - Me.Height / 2 Me.Left = OfficeStart.Width / 2 - Me.Width / 2 End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 'Project.Show 'OfficeStart.menu_fil.Visible = True 'OfficeStart.menu_setup.Visible = True 'OfficeStart.da.Visible = True

End Sub
Private Sub process Click() Me.Hide
End Sub
Private Sub process_Change() Me.process.SelStart = Len(Me.process.Text) End Sub

Private Sub TabStrip1_Click() Me.Hide
End Sub
Private Sub process_Click() Me.Hide
End Sub
Private Sub Рисунок1_Click() Me.Hide
End Sub
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	3.1.7 Опис роботи модуля Module10
Module10.bas – цей модуль насамперед реалізує мовний вибір і містить підписи кнопок і міток у формах.

Основні фрагменти модуля:
Sub languageSelect() Select Case language Case "UKR"

Lapemenu.Caption = "Вибір схила покрівлі" Lapemenu.Label1.Caption = "Треба:" Lapemenu.Label2.Caption = "Готовий:" Lapemenu.Command1.Caption = "Копіювати" Lapemenu.Command2.Caption = "Зеркальне копіювання"
Lapemenu.Command4.Caption = "Розрахувати" 
Lapemenu.Label3 = "План покрівлі:"
Lapepic.Label1.Caption = "Маштаб:" 
Lapepic.Label9.Caption = "Схил:"
Lapepic.Label10.Caption = "Мінімальна довжина(cm):" Lapepic.Label6.Caption = "ГР.:" Lapepic.Option1.Caption = "Рисування" Lapepic.Option3.Caption = "Корегування" Lapepic.Option5.Caption = "Розкрій" Lapepic.Command7.Caption = "Текст"

Project.Caption = "Інформація про проект" Project.Label10.Caption = "Робочий каталог:" Project.Label7.Caption = "Інженер:" Project.Label2.Caption = "Опис проекту:" Project.Label9.Caption = "Матеріал:" Project.Label1.Caption = "Ім'я файла:" Project.Label3.Caption = "Профіль:" Project.Label4.Caption = "Товщина:" Project.Label5.Caption = "Покриття:"
Project.Label6.Caption = "Колір:" Project.Command4.Caption = "Продовжити" Project.Мітка1 = "Ширина:" Project.Мітка2 = "Крок хвилі:" ROOFPIC.Caption = "Загальний вигляд" ROOFPIC.Label1.Caption = "Маштаб:" ROOFPIC.Label2.Caption = "ГР.:" ROOFPIC.Option1.Caption = "Рисування" ROOFPIC.Option3.Caption = "Корегування"

ROOFPIC.Option4.Caption = "Розмітка схилів" ROOFPIC.Command1.Caption = "Шаблони" ROOFPIC.Command6.Caption = "Меню схилів" ROOFPIC.Command7.Caption = "Текст" Print_lape.Label1 = "Виберіть схил для друку" OfficeStart.menu_fil.Caption = "&Файл" OfficeStart.menu_uusi.Caption = "&Новий" OfficeStart.menu_open.Caption = "&Відкрити" OfficeStart.menu_save.Caption = "&Записати" OfficeStart.menu_save_as.Caption = "Записати &як .."
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OfficeStart.menu_print_valinta.Caption = "&Друк"
OfficeStart.menu_print(2).Caption = "Print &Plain" OfficeStart.menu_print(3).Caption = "Print &Summary" OfficeStart.set_printer.Caption = "Printer Setup" OfficeStart.menu_print_view(1).Caption = "Print &Main

Picture"
OfficeStart.menu_print_view(2).Caption = "Print &Plain"
OfficeStart.menu_print_view(3).Caption
=
"Print
&Summary"
OfficeStart.menu_end.Caption = "&End" OfficeStart.menu_setup.Caption = "&Setup" OfficeStart.menu_help.Caption = "&Help" Pitmani.Caption = "Changing Sheet Lengths"

'
Pitmani.Label1.Caption = "New Length:"
Teksti.Caption = "Text" End Select

End Sub
3.1.8 Опис роботи форми frmView
frmView.frm - - служить частиною проекту за допомогою формується внутрішні розміри форм і розміщення.

Основні фрагменти форми:
'Private Sub Command1_Click() ''End Sub

Private Sub Form_Load()
Pic.Width = Me.ScaleWidth - VScroll1.Width: VScroll1.Left = Pic.Width
Pic.Height = Me.ScaleHeight - HScroll1.Height: HScroll1.Top
= Pic.Height
HScroll1.Width = Pic.Width: VScroll1.Height = Pic.Height HScroll1.Max = pic_view.Width - Pic.Width: VScroll1.Max =

pic_view.Height - Pic.Height pic_view.Width = 12000
pic_view.Height = 15000 End Sub

Private Sub Form_Resize()
Pic.Width = Me.ScaleWidth - VScroll1.Width: VScroll1.Left = Pic.Width
Pic.Height = Me.ScaleHeight - HScroll1.Height: HScroll1.Top
= Pic.Height
HScroll1.Width = Pic.Width: VScroll1.Height = Pic.Height
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	HScroll1.Max = pic_view.Width - Pic.Width: VScroll1.Max =

pic_view.Height - Pic.Height pic_view.Width = 12000
pic_view.Height = 15000 End Sub

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Private Sub pic_view_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

If
Me.pic_view.MousePointer
=
15
Then Me.pic_view.MousePointer = 1

End Sub
Private Sub VScroll1_Change() pic_view.Top = 0 - VScroll1.Value End Sub

Private Sub VScroll1_Scroll() pic_view.Top = 0 - VScroll1.Value End Sub

3.1.9 Опис роботи модуля Print_ALL
Print_ALL.bas – модуль для роздрукування через принтер чи у файл всіх розрахунків, кількості розрахованих матеріалів і модель об’єкту.
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Рисунок 3.5 – Вигляд форми для друку розрахунків
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	Основні фрагменти модуля:
print_.ScaleMode = 1
'
print_.DrawMode = 9
'
print_.ColorMode = 1
'
print_.filstyle = 0
'

print_.FontTransparent = 1 print_.FontName = Gl.PrintFont print_.FontSize = Gl.PrintFontSize print_.FontBold = Setup.Check1.Value

'Screen.MousePointer = 11
N_slope = Asc(parametr) - 64 print_.ScaleWidth = print_.Width - 500 print_.ScaleHeight = print_.Height - 500

If NumCopies <> 0 Then
OfficeStart.StatusBar.Panels(2)
=
"Printing
now
"
& NumCopies & " copies. [" & print_.FontName & "]"

For i = 1 To NumCopies Step 1 print_.PSet (0, 500), RGB(255, 255, 255)

l014E$ = Chr$(13) + Chr$(10)
'
l0150 = InStr(TextOWN, l014E$) '
If l0150 = 0 Then

'

l0152$ = TextOWN '
Else
'

l0152$ = Left$(TextOWN, l0150 - 1) '
End If

l0152$ = Gl.Firm_name Select Case language

Case "UKR"
print_.Print Space(10) + l0152$ + Space(3)  +
"Загальний вигляд / Схил " + Chr(N_slope + 64) + Space(4) + Date$ Case "En"

print_.Print Space(10) & l0152$ & Space(4) & " ASSEMBLY PLAN / PLAIN " & Chr(N_slope + 64) & Space(4) & Date$

End Select
3.1.10 Опис роботи форми Print_lape
Print_lape.frm - форма служить частиною проекту за допомогою, якої ми реалізується такий пункт програми, як роздруковування схилів.

Основні фрагменти форми:
Private Sub Form_Load()
'lst_print.Top = 0: lst_print.Left = 0: Me.Width = 100 End Sub
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	Private Sub Form_Resize()
Me.lst_print.Top = Me.ScaleHeight - Me.Label1.Height Me.lst_print.Left = 0

Me.lst_print.Top = Me.Label1.Height Me.lst_print.Width = Me.ScaleWidth

Me.lst_print.Height = Me.ScaleHeight - Me.Label1.Height Me.Text1.Left = (Me.ScaleWidth - Me.Text1.Width) / 2 Me.Text1.Top = (Me.ScaleHeight - Me.Text1.Height) / 2 End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Me.Hide
End Sub
Private Sub Label2_Click(Index As Integer) End Sub

Private Sub lst_print_Click() 'Screen.MousePointer = 11

If flagprinter = 1 Then Print_ALL.Print_Scat
Me.lst_print.list(Me.lst_print.ListIndex), Printer Else
'frmView.Show Print_ALL.Print_Scat
Me.lst_print.list(Me.lst_print.ListIndex), frmView.pic_view 'Container
End If
'Screen.MousePointer = 0 'Unload Me

Me.Hide End Sub
3.1.11 Опис роботи форми OfficeStart_
OfficeStart_.frm - форма, яка першочергово організовує роботу проекту, тобто, підключення самого проекту, повідомляє про помилки, які виникли, при загрузці, наприклад:

On Error GoTo Err:
If "" = dir$(Gl.filename) Then Gl.filename = "" While Gl.filename = ""

Gl.filename = dir$(Gl.Katalog & "Roofcalc.own") 'Roofcalc.own
If filename = "" Then Beep
Select Case language Case "UKR"

MsgBox ("Файл" + Gl.Katalog + Gl.filename + "\Roofcalc.own не знайдено" + Chr(13) + "Попробуйте знайти самі" + ".")
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	Case "En"
MsgBox ("File " + Gl.Katalog + Gl.filename + "\Roofcalc.own not found.")
End Select
With OfficeStart.CommonDialog1
.DialogTitle = "Open"
.CancelError = False
.Filter = "Roofcalc.own (Roofcalc.own)|Roofcalc.own"
.ShowOpen
If Len(.filename) = 0 Then Exit Sub
End If
filename = .filename End With
Else
filename = Gl.Katalog & filename End If
Wend
Tausta.process = Tausta.process & Chr(13) & Chr(10) & "²ìÿ: " & Gl.filename
FileNo = FreeFile
Open filename For Binary As FileNo
If LOF(1) = 0 Then
Select Case language Case "UKR"

MsgBox ("Файл ROOFCALC.OWN неправильний чи
спорчений.")
Case "En"
MsgBox ("File ROOFCALC.OWN is corrupted") End Select

Exit Sub End If

В цьому фрагменті, відображено повідомлення про помилку у зв’язку з не знаходженням файлу проекту “ROOFCALC.OWN”. Також тут повідомляється ще про такі помилки, як помилки при забивці даних, при збережені файлів проекту, неправильному використані символів, не підключений принтер і т.д.

Загальне вікно завантаження виглядає так:
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Рисунок 3.6 – Загальне вікно програми 
                Також тут ініціалізується запис проекту:
ub menu_uusi_Click() Dim l00A8 As Single Dim l00AA As Single Dim l00AC
Dim l00FC
If FlagSave = -1 Then Select Case language
Case "UKR"
l00A8 = MsgBox("Записати " + UCase$(filename_data) +
"?", 3)
Case "En"
l00A8 = MsgBox("Save " + UCase$(filename_data) +
"?", 3)
End Select
If l00A8 = 2 Then Exit Sub
If l00A8 = 6 Then Module10.Put_f End If
В загальному принципі ця форма виконує, як початкові функції, а саме підгруження модулів, створення файлів проекту, збереження проектних файлів, що закінчується логічним виходом, так і екстреним, або хибним виходом системи, тобто при виникненні, якоїсь системної помилки.
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	3.1.12 Опис роботи форми Project
Project.frm- форма внесення розрахункових даних, а саме:
· “Робочий каталог” – поле де відображається шлях і місце на диску для збереження файлів проекту;
· “Ім’я файлу” - це поле складається з двох послідовних полів, в першому з яких вписується, або відображається ім’я фалу проекту, а в другому
· розширення цього файлу.
· “Інженер” – поле для внесення відомостей про людину, групу людей, чи певну організацію, які виконували розрахунки і створювали певний файл проекту.
· “Опис проекту” - вказується на певні особливості об’єкту і зауваження до нього.
· “Матеріал” – в цьому полі накопичується інформація з кількох наступних полів, які вводяться, а тут вона є незміною і вказує на: профіль розрахункованого матеріалу, товщина матеріалу, покриття вибраного матеріалу і колір. 
· “Профіль” – поле, яке э одним із складових полів
поля матеріал і вказує на вид і форму покриття по заводським чи умовним назвам матеріалу.

· “Товщина” - вказує на товщину вибраного профілю.
· “Покриття”
- вказує на поверхневе захисно-декоративне покриття вибраного профілю.

· “Колір”
- вказує на колір покриття вибраного покриття в кодовій системі кольорів RR.
· “Крок хвилі”
- поле, яке вказує на довжину хвилі
· Кнопки «Продовжити» і «EXIT», при нажаті
 «Продовжити» - вихід з програми з наступним кроком, «EXIT» - повернення на крок назад.
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Рисунок 3.7 - Форма Project.frm
Основна частина програмного коду Project.frm:
Sub Command1_Click() 'Dim l0040 As Single
' If FlagSave = -1 Then '
Select Case language '

Case "UKR"
'
l0040 = MsgBox("Зберегти " + UCase$(filename) + "?", 4)
'
Case "En"
'

l0040 = MsgBox("Save " + UCase$(filename) + "?", 4) '
End Select

'
If l0040 = 6 Then Module10.Put_f ' End If

'Me.Hide
'Unload OfficeStart
Gl.filename_data = "": OfficeStart.StatusBar.Panels(3).Text
= "": FlagSave = 0
OfficeStart.StatusBar.Panels(2).Text = ""
Me.Hide 'End
End Sub
Sub Command4_Click()
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	If filename_data = "" Then Beep
OfficeStart.menu_uusi_Click Exit Sub
End If
'
gv0284 = Left(project.txtW, 3) '
OptionDMM = "Mdraw"
'
gv00A4 = 0
On Error GoTo Err: ROOFPIC.AutoRedraw = 0
ROOFPIC.Picture1.ScaleLeft = gv00A8 ROOFPIC.Picture1.ScaleTop = gv00B0 ROOFPIC.Picture1.ScaleWidth = PScaleWidth ROOFPIC.Picture1.ScaleHeight = PScaleHeight ROOFPIC.Picture1.Cls
ROOFPIC.Show
ROOFPIC.HScroll1.Value = ROOFPIC.Picture1.ScaleWidth ROOFPIC.Option1.Value = -1
ROOFPIC.MousePointer = 1 ROOFPIC.Command5_Click
'
ROOFPIC.scroll Me.Hide
Exit Sub Err:
If MsgBox("Помилка в форматі даних", vbOKOnly, "Системний запит") = vbOK Then Exit Sub

End Sub
Private Sub Combo1_Click(Index%) 'FlagSave = -1

Select Case Index Case 0

If Project.Combo1(0).ListIndex > -1 Then
Project.txtW = len_w_L(Project.Combo1(0).ListIndex)
& 0 & "mm"
Project.txtS = len_L(Project.Combo1(0).ListIndex) Profil
=
Project.Combo1(0).list(Project.Combo1(0).ListIndex) End If

Case 1
Tolshina = Project.Combo1(1).Text

Case 2

Pokritie = Project.Combo1(2).Text Case 3

ColorRoof = Project.Combo1(3).Text End Select
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	ifoMaterials = Trim(Profil) + " " + "-" + " " + Tolshina + " " + "-" + " " + Pokritie + " " + "-" + " " + ColorRoof
Project.Label8.Caption = ifoMaterials End Sub
Private Sub Form_Activate() Me.Top = 0
Me.Left = 0
'Me.WindowState = 2 Project.Label11.Caption = Gl.Katalog_files
Label14.Caption = Gl.filename_extension If Gl.filename_data <> "" Then OfficeStart.menu_save.Enabled = 1

OfficeStart.menu_save_as.Enabled = 1
OfficeStart.da.Enabled = 1
OfficeStart.menu_print_valinta.Enabled = 1
OfficeStart.set_printer.Enabled = 1 Me.Text1 = Gl.filename_data

OfficeStart.StatusBar.Panels(3).Text = Gl.filename_data ' & Gl.filename_extension
Else
Me.Text1 = "" OfficeStart.StatusBar.Panels(3).Text = "" OfficeStart.set_printer.Enabled = 0

OfficeStart.menu_save.Enabled = 0
OfficeStart.menu_save_as.Enabled = 0
OfficeStart.da.Enabled = 0
OfficeStart.menu_print_valinta.Enabled = 0 End If

End Sub
Sub Form_Load()
Me.Label13 = Me.Label13 & " " & Gl.VER '
gv0062 = False

'
Me.WindowState = 2 '
Me.Hide
End Sub
Private Sub Form_Resize() 'Me.WindowState = 2 Form_Activate
End Sub
Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Dim l0062 As Integer

If FlagSave = -1 Then Select Case language
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	Case "En"
l0062 = MsgBox("Save " + UCase$(filename_data) +
"?", 4)
Case "UKR"
l0062 = MsgBox("Зберегти " + UCase$(filename_data) +
"?", 4)
End Select
If l0062 = 6 Then Put_f End If
Unload OfficeStart ' End
End Sub
Private Sub Text1_Change() 'Text1 = filename_data
End Sub
Sub Text2_Change() Dim l0062 As Single ' FlagSave = -1 End Sub
Sub Text3_Change() Dim l0062 As Single ' FlagSave = -1 End Sub
3.1.13 Опис роботи форми Setup
Setup.frm (Рис. 3.8) – форма внутрішніх опцій, яка відповідає за встановлення опцій збереження і виводу інформації, тобто формат і місце збереження та встановлення конфігурації шрифту, мови і розміщення. Форма Setup.frm ввідображається графічно при виборі підменю «Властивості» у верхньому меню «Файл».
Форма Setup.frm має такі поля:
-«Шрифт» - де встановлюються властивості шрифту, ці властивості встановлені і відображені в системі Microsoft Office, де зазначено: тип шрифту (MS Sans Serif, Arial Black, Times New Roman і т.д.), розмір шрифту, а також чи текст звичайний, похилий, підкреслений, жирний, жирний похилий.
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Ці опції відображаються в полі «Шрифт», а змінювати їх можна за допомогою натиснення кнопки «Set».
-«Мова» - де є два пункти –українська
і англійська, пункт навпроти якого стоїть мітка є на даний момент активним.
-«System» - де вказується шлях до системних звернень, а саме:
1) «Основний каталог» - вказує на розміщення файлів підтримки і бібліотек;
2) «Каталог проектів» - вказує на каталог збереження проектів;
3) «Файл із службовою інформацією» - вказує на системний файл проекту Roofcalc.own.
А також дві мітки формату запису.
-«Print» - встановлює властивості для виведення інформації: координати виводу по висоті і кількість розбивок на схилі.
Для збереження введених настройок необхідно поставити мітку в полі
«Save settings», тоді вони будуть збережені в реєстрі.
Кнопки «OK» і «EXIT», при нажаті
«OK» - вихід з програми з наступним кроком, «EXIT» - повернення на крок назад.

Основна частина програмного коду Setup.frm:
ub Command1_Click()
Gl.Py = Me.Text1
If Setup.save_chk = 1 Then
SaveSetting App.EXEName, "Main", "Lang", Gl.language SaveSetting App.EXEName, "Main", "url_own", Gl.filename SaveSetting App.EXEName, "Main", "url_work",

Gl.Katalog_files
SaveSetting App.EXEName, "Main", "form_file", Me.format_roof.Value
SaveSetting App.EXEName, "Main", "save_form", Me.Check2.Value
SaveSetting App.EXEName, "Draw", "save_form", Gl.cuts Else
DeleteSetting App.EXEName, "Main", "Lang" DeleteSetting
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Рисунок 3.8 – Форма налаштувань Setup.frm
App.EXEName, "Main", "url_own" DeleteSetting App.EXEName, "Main", "url_work" DeleteSetting App.EXEName, "Main", "form_file" DeleteSetting App.EXEName, "Main", "save_form"
DeleteSetting App.EXEName, "Draw", "cuts"

End If Setup.Visible = 0

End Sub
Private Sub Command2_Click()
CommonDialog1.Flags = cdlCFBoth
' Flags property must be
set
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	' to cdlCFBoth,
'
cdlCFPrinterFonts,
' or cdlCFScreenFonts before
' using ShowFont method.
CommonDialog1.ShowFont
If Not CommonDialog1.FontName = " " Then Gl.PrintFont = CommonDialog1.FontName Gl.PrintFontSize = CommonDialog1.FontSize Me.Text4.Text = Gl.PrintFont Me.Text5.Text = Gl.PrintFontSize
End If
If CommonDialog1.FontBold = True Then Me.Check1.Value = 1

Else Me.Check1.Value = 0 End If

End Sub
Private Sub Command3_Click() Me.Hide
End Sub
3.2 Опис функціональних можливостей розробленого програмного
додатку
3.2.1 Вибір меню
· Новий
Відкриває вікно, яке пропонує нове ім’я проекту (workname).
Це ім’я проекту (Workname) використовується також під системою
DOS, і тому ця довжина, не повинна перевищувати вісім символів.
· Відкрити
Відкриває "Файли" - вікно, де Ви можете вибрати диск, каталог і роботу (ім'я файлу з розширенням проекту).

При використанні вибору - подвійного клацання ви побачите ім’я, яке введено в полі імені проекту (Workname) у вікні інформації про проект (Project Information).
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	· Зберегти
Зберігає поточну роботу до каталога (розширення додаватиметься автоматично).
· Зберегти Як...
Нове
ім’я
для
старого проекту,
або
утворення
резервної
копії,
і збереження під цим новим іменем.

· Друк
Вивід
інформації
друком
у
файл,
або
через
принтер,
програма використовує активний принтер Windows.

· Друкувати все
Друкує повністю весь проект, включаючи і всі наступні пункти друку.
· Друкувати загальний вигляд
Друкує тільки загальний вигляд створеного проекту.
· Друкувати схили
Відкриває підменю, де Ви можете вибрати схил, який Ви хочете друкувати.
· Друкувати суму
Відкриває
вікно,
де
Ви
можете
змінити
{замінити}
довжину індивідуальних листів.

Підсумковий друк показує довжину листа в метрах погонних.
Замовлення - номер кожної довжини і загальних кількостей в метрах погонних.
· Вихід
Програма виходу. Підказки для зберігання в разі потреби.
· Установка
Відкриває "Установку" - вікно, де Ви можете:
· вибрати мову, українську мову або англійську мову;
· визначити каталог програми і словник бази даних;
вибрати шрифт і властивості для принтера;
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	· Довідка
Відкриває вікно з довідковою інформацією в ньому.
Меню Властивості використовують для того, щоб змінити {замінити}
шлях або вибрати інший каталог.
Вікно файлів при відкритті роботи.
Ім’я проекту (Workname) - поле показує Ім’я проекту, яку було вибрано у меню Файл (Files) або надруковано при старті нової роботи.

Поле Інженер (Agent) - для того щоб відобразити інформацію найменування і адреси фірми і людини, яка проводила розрахунки. Більш ніж чотири рядки інформації можуть накластися при друці.

Поле Опис проекту (Project), щоб відобразити адресу поставки і дані клієнта. Більш ніж чотири рядки інформації можуть накластися при друці.

В полі Матеріал (Product) можна побачити повний код матеріалу, аналізований від полів нижче.

Профіль, Покриття, Товщина, Колір.
Кнопка Продовжити, щоб відкрити вікно Main Picture.
Вийдіть з програми виходів кнопки. Збереження запрошено у разі необхідності.
3.2.2 "Головне Графічне” Вікно
Використовується головне вікно, щоб малювати проектування даху і відзначати схили (А, B. .. і т. д.)

Є три режими, для яких все має різні функції.
Малюнок
В
режимі
Рисування
створюють
прив’язки
і
лінії,
необхідні
в зображенні.
Малюнок лінії:
1. визначити відправну точку
· клацання лівою кнопкою миші робить відправну точку в вказівнику;
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	· клацання
правою
кнопкою
миші
вибирає
найближчу
точку
{прив’язку}, щоб діяти як відправна точка;
2. визначити точку {прив’язку}, що закінчується
· миша використовується щоб лінію закінчити, якщо треба перемістити вказівник на місце.

Сіра лінія буде помічена між відправником призначення і вказівником.
· клацання
лівою
кнопкою
миші створює
точку
{прив’язку},
що закінчується, в місцезнаходженні вказівника;

· клацання
правою
кнопкою
вибору
миші
найближчий
точку
{прив’язку} вказівника як закінчення
точки {прив’язки};
· лінія
тепер
створена
між
початковим
і
кінцевим
точками
{прив’язками}.
Видалення лінії (прив’язки):
1. Перемістити вказівник біля лінії (прив’язки), який буде видалений.
2. Натиснути
і
тримати
клавішу
Delete;
вказівник
змінюється Стрілкою "вгору".

3. Клацнути мишею.
На лінію (прив’язку) і вони зникають.
В Полі рисування Ви можете бачити відстань старту і закінчення лінії у напрямі X і координат У.

Кутове поле показує кут лінії в градусах, додатні при зростанні, від’ємні при спаданні. При рисуванні загального вигляду точних розмірів можна зовсім не дотримуватися, головне визначити всі лінії, прив’язки і схили.

Значення головного зображення повинно показати місце розташування кожного схилу в даху. Для повного розрахунку даху потрібно нарисувати кожен схил окремо і розміри тут потрібно зазначати точно.

Редагування
Місцезнаходження пунктів може бути змінено, використовуючи два пункти А B. - завжди кроком виступає пункт B, А – контрольний пункт.
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	Пункт А вибирається лівою кнопкою миші, B – правою кнопкою. Програма завжди вибирає пункт, найближчий до вказівника.
Поля Dx і Dy показують відстані між АB напрямі X і координат У.
Кутове поле показує кут лінії між АB додатній при зростанні, від’ємний при спаданні.

Переміщення пункту B:
Клавіша курсору переміщає пункт
на один модуль (см) по напрямку стрілки.
Зсув (Shift) + Клавіша курсору переміщає пункт на 10 модулів (см) по напрямку стрілки.

Ctrl + Клавіша курсору переміщає пункт на 100 модулів (см) по напрямку стрілки.

Розбиття листа на два:
Миша використовується, щоб вибрати А і B так, щоб вони закінчували пункти існуючого листа.

Натисніть і тримайте клавішу Insert, форма вказівника зміниться на двосторонню стрілку.

Перемістіть вказівник до місця, де Ви хочете розбити лист. Натисніть ліву кнопку миші.
Програма розбиває лист в пункті вказаному вказівником. Новий лист створений, створена також нова прив’язка (тепер B) А - оригінал, лист замінюється на два листи.

Розмітка схилів:
Програма відзначає розмітку схилів, заголовні букви, що починаються з латинської А.

Маркірування розмітки схилів:
Перемістіть вказівник на середину схилу. Клацніть мишею.

Розмітка схилів ставиться в місцезнаходженні вказівника, по спаданню латинського алфавіту.
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	Видалення розмітки схилів здійснюється натисканням клавіші Delete.
Зміна місцезнаходження розмітки схилу – необхідно перемістити вказівник на мітку схилу. Потім натиснути і тримати ліву кнопку миші. Потім треба перемістити вказівник, для того щоб пересунути, мітку куди потрібно.

Текстова кнопка - відкриває вікно, де Ви можете записати текст. Цей текст надрукований під головним зображенням на принтері.

Кнопка Меню схилів відкриває вікно План покрівлі.
Масштаб настройка
Із
смугою
прокрутки
можна
змінити
розмір
зображення
у
вікні.
Масштаб зачіпає також розмір зображення на принтері.
Кнопка Авторозміру ( Auto Size )
Програма обчислює масштаб і розміщує зображення в середині області рисування.
Стрілки у Вікні
Стрілки у вікні служать для переміщення об’єкту рисунку по області рисування.
Вихід
Вікно Загальний вигляд (Main Picture) закривається; вікно Інформація про проект (Project) з'являється.
3.2.3 Меню Схилів
В списку Треба можна бачити мітки схилів, а також що мітки схилів щезли з поля План покрівлі. Миша використовується, щоб вибрати схил з яким користувач хоче працювати. В полі Готовий з'являться всі схили, вже розраховані.
Копіювати однакові схили:
Необхідно вибрати схил від списку, потім клацнути Копіювати (Сору) або Дзеркальне копіювання (Mirror сору). Потім вибрати схил в списку і Готово.
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	Клацання кнопкою Розрахувати (Do It) відкривається вікно Калькуляція схилів (Roof Plain Calculation).

Клацання кнопкою Exit рухається назад до вікна Project Information.
3.2.4 "Калькуляція схилів " Вікно
Використовується це вікно, щоб рисувати зображення схилу даху і давати старт для обчислення. Програма обчислює і зразу рисує листки. Також можливо корегувати довжини індивідуальних листків.

Є три режими функціональних міток, для яких всі кнопки миші і клавіші клавіатури мають різні функції.

Малюнок
В режимі рисування створюються прив’язки , тобто крайні точки схилу і лінії схилу.

Рисунок лінії:
1. визначити відправну точку (прив’язку)
· тоді клацніть ліву клавішу миші відправна точка у вказівнику;
· клацання
правою
кнопкою
миші
вибирає
найближчу
точку
{прив’язку};
2. визначити точку {прив’язку}, де закінчується лінія:
· миша використовується, щоб перемістити вказівник на місце яке необхідно, щоб лінія закінчилась.

Сіра лінія буде помічена між відправною точкою і вказівником.
· клацання
лівою
кнопкою
миші створює
точку
{прив’язку},
що закінчує лінію, в місцезнаходженні вказівника;

· клацання
правою
кнопкою
миші
–
вибір
найближчої
точки
{прив’язки} вказівника, як закінчення точки {прив’язки};
· лінія
тепер
творена
між
початковою
і
кінцевою
точками
{прив’язками}.
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	Видалення точки {прив’язки}
1. Перемістити вказівник біля точки {прив’язки}, яка буде видалена.
2. Натиснути
і
тримати
клавішу
Delete;
вказівник
змінюється
на Стрілку "вгору".

3. Клацнути мишею - точки {прив’язки} і лінії, пов'язані з ними зникають.
Тут можна бачити відстань старту і закінчення лінії у напрямі X і координат У. Кутове поле показує кут лінії в градусах, додатних при зростанні, від’ємних при спаданні.

Редагування
Місцеположення точок {прив’язок}, може бути змінено, використовуючи дві точки {прив’язки}, А B. - завжди крок B, А контрольна точка.
Вибраний лівою кнопкою миші А, B - права кнопка.
Програма завжди вибирає точку {прив’язку}, найближчу до вказівника.
Ctrl + Клавіша курсора переміщає точку {прив’язку} на00 модулів (см)
по напрямку стрілки.
Розбиття лінії на дві:
Миша використовується, щоб вибрати А і B так, щоб вони закінчували точку {прив’язку},
існуючої лінії. Треба натиснути і тримати клавішу Insert, форма вказівника зміниться на стрілки вказівники. 

Потім перемістити вказівник до місця, де треба розбивати рядок. Згодом натиснути ліву кнопку миші.

Програма розбиває лінію в точці {прив’язці}, найближчій до вказівника. Нова точка {прив’язка}, створена (тепер B) і оригінал лінії замінюють дві лінії.

	
	
	
	
	
	ДРБ. ІП - 16.00.00.000 ПЗ
	Арк.

	
	
	
	
	
	
	65

	Змн.
	Арк.
	№ докум.
	Підпис
	Дата
	
	


	Лист Калькуляція схилів (Calculation)
Якщо схил не був розрахований то:
· пограма запрошує вибрати точку {прив’язку}, на карнизі;
· очка {прив’язка}, найближча до вказівника буде вибрана коли натиснуть ліву клавішу миші. Ця точка {прив’язка}, визначає горизонтальну лінію, яка керує "обчисленням" довжини не перекриваючого розташування; більш низький кінець з кожного листка завжди корегується на відстані, а "довжини не перекриваючого розташування" від лінії карниза.
Tочка {прив’язка}, найближча до вказівника буде вибрана коли натиснути ліву кнопку миші.

· Потім програма запрошує Вас встановити старт розбивочної лінії. Перемістіть вказівник на місце, де розбивка повинна запуститися і клацніть мишею. Відстань від попередньої лінії показує на вершині зображення.

Немає ніякої потреби визначати місцезнаходження вказівника дуже точно, тому що можна перемістити стартову лінію в сторони за допомогою стрілок клавіатура. Кожне нажаття переміщає лінію на 1 см; з Клавішею SHIFT
- 10 см і з клавішею Ctrl - 100 см. Зображення оновлюється після кожного натискання.
Обробка індивідуальних листів:
Треба
вибрати
потрібний
лист
вказівником;
лист
буде
виділений червоним кольором. Потім можна виконувати наступні операції:

Видаліть
лист
-
натиснути
і
тримати
клавішу
Delete.
Вказівник зміниться на Стрілку "вгору". Потім треба клацнути лівою клавішею миші.

Змінити довжину листа з верхнього кінця:
Клавіша стрілки "вгору" збільшує довжину на 1 см. Клавіша стрілки "вниз" зменшує довжину на 1 см.

Клавіша стрілки "вгору"/"вниз" + Shift - збільшує/ зменшує на 10 см. Клавіша стрілки "вгору"/"вниз" + Сtrl - збільшує/ зменшує на 100 см.
Змінити довжину листа з нижнього кінця:
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	Alt + Ctrl + стрілки "вгору"/"вниз" зменшує/збільшує довжину на один сантиметр .
Розбивання листа на два:
· Натисніть і тримайте клавішу Insert.
· Вказівник зміниться на стрілку вверх.
· Перемістіть вказівник на місце розбивання.
· Клацніть лівою клавішею миші.
Лист тепер розбитий в місцезнаходженні вказівника і більш низький кінець верхнього листа відкоректований до "довжини не перекриваючого розташування".
Верхній лист - тепер "вибраний лист".
Один з цих двох листів може все ще вирізатися, але не більше.
Довжини цих листів можуть бути змінені і можуть накластися один на інший(верхній на нижній).

Текстова кнопка
Відкриває вікно, де Ви можете записати текст. Цей текст надрукований під списком листів в простому зображенні на принтері.

Кнопка виходу
Повертає в попередній етап розрахунків із автоматичним збереженням розбивки схилу.

Масштаб
Із
смугою
прокрутки
можна
змінити
розмір
зображення
у
вікні.
Масштаб відображає також розмір зображення на принтері.
Кнопка Авто розміру (Auto Size)
Програма обчислює масштаб і розміщує зображення в середині області рисування.
Стрілки у Вікні
Переміщення зображення по
області рисування приблизно одна п'ята ширини або висоти за одне клацання.
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	Отже, в цьому розділі висвітлено, як будувалась і як виконана поставлена задача, проведено аналіз програми, яка здійснює підрахунок кількості необхідних матеріалів на дах. Також тут висвітлено саму роботу цієї програми і вказівки її можливостей і функцій.

Провівши аналіз цього розділу можна побачити, що задача, яка була поставлена – є виконана, про якість цього виконання можна судити проаналізувавши саме цей розділ де описується створений програмний додаток.
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	ВИСНОВКИ
В дипломній роботі виконано розробку програмного додатку планування будівельних конструкцій на прикладі розрахунку дахової крівлі. Даний програмний продукт розроблений для визначення матеріальних затрат будівельних конструкцій та елементів покрівлі індивідуальних будов. Представлене програмне забезпечення дозволяє швидко і зручно вирахувати необхідну кількість покрівельних матеріалів на певний будівельний об’єкт. Воно призначене для втілення в життя в підприємствах, які займаються продажем, підрахунком і монтажем покрівельних матеріалів. Воно забезпечує точність підрахунку, дозволяє робити певну економію покрівельних матеріалів, а також значно полегшує сам підрахунок.
В розробленому програмному додатку враховані і виправлені недоліки аналогічних програм, що дозволяє більш ефективно її використовувати. Також слід відмітити, що розроблений проект має зручний інтерфейс для користування, а також є україномовною, що забезпечує легкість і простоту роботи в ній. Програмний додаток написаний модулями, що дозволяє розширювати можливості програми не переписуючи існуючі модулі.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Лістинг Module10.bas
Sub languageSelect() Select Case language Case "UKR"
Lapemenu.Caption = "Вибір схила покрівлі" Lapemenu.Label1.Caption = "Треба:" Lapemenu.Label2.Caption = "Готовий:" Lapemenu.Command1.Caption = "Копіювати" Lapemenu.Command2.Caption = "Зеркальне копіювання" Lapemenu.Command4.Caption = "Розрахувати" Lapemenu.Label3 = "План покрівлі:"
Lapepic.Caption = "Калькуляція схилів" Lapepic.Label1.Caption = "Маштаб:" Lapepic.Label9.Caption = "Схил:" Lapepic.Label10.Caption = "Мінімальна довжина(cm):" Lapepic.Label6.Caption = "ГР.:" Lapepic.Option1.Caption = "Рисування" Lapepic.Option3.Caption = "Корегування" Lapepic.Option5.Caption = "Розкрій" Lapepic.Command7.Caption = "Текст"
Project.Caption = "Інформація про проект" Project.Label10.Caption = "Робочий каталог:" Project.Label7.Caption = "Інженер:" Project.Label2.Caption = "Опис проекту:" Project.Label9.Caption = "Матеріал:" Project.Label1.Caption = "Ім'я файла:" Project.Label3.Caption = "Профіль:" Project.Label4.Caption = "Товщина:" Project.Label5.Caption = "Покриття:" Project.Label6.Caption = "Колір:" Project.Command4.Caption = "Продовжити" Project.Мітка1 = "Ширина:"
Project.Мітка2 = "Крок хвилі:" ROOFPIC.Caption = "Загальний вигляд" ROOFPIC.Label1.Caption = "Маштаб:" ROOFPIC.Label2.Caption = "ГР.:" ROOFPIC.Option1.Caption = "Рисування" ROOFPIC.Option3.Caption = "Корегування" ROOFPIC.Option4.Caption = "Розмітка схилів" ROOFPIC.Command1.Caption = "Шаблони" ROOFPIC.Command6.Caption = "Меню схилів" ROOFPIC.Command7.Caption = "Текст" Print_lape.Label1 = "Виберіть схил для друку" OfficeStart.menu_fil.Caption = "&Файл" OfficeStart.menu_uusi.Caption = "&Новий" OfficeStart.menu_open.Caption = "&Відкрити" OfficeStart.menu_save.Caption = "&Записати"
OfficeStart.menu_save_as.Caption = "Записати &як .."
OfficeStart.menu_print_valinta.Caption = "&Друк" OfficeStart.menu_print(0).Caption = "Друкувати &все"
OfficeStart.menu_print(1).Caption = "Друкувати &загальний вигляд"
OfficeStart.menu_print(2).Caption = "Друкувати &схили" OfficeStart.menu_print(3).Caption = "Друкувати &суму" OfficeStart.set_printer.Caption = "Властивості
прінтера"
OfficeStart.menu_print_view(1).Caption = "Перегляд
&загального вигляду"
OfficeStart.menu_print_view(2).Caption = "Перегляд
&схилів" &суми"


OfficeStart.menu_print_view(3).Caption = "Перегляд
OfficeStart.menu_end.Caption = "&Вихід" OfficeStart.menu_setup.Caption = "&Властивості" OfficeStart.menu_help.Caption = "&Допомога" OfficeStart.menu_windows.Caption = "&Вікна" Pitmani.Caption = "Корегування довжин"
'

Pitmani.Label1.Caption = "New Length:" Teksti.Caption = "Текст"
Setup.Label3 = "В цьому вікні встановлюються основні властивості програми."
Setup.Label9 = "Якщо буде стояти мітка, то властивості будуть записані в реєстр, інакше вони будуть видалені з реєстру."
Case "En"
Lapemenu.Caption = "Select Roof Plain" Lapemenu.Label1.Caption = "Plain List:" Lapemenu.Label2.Caption = "Done:" Lapemenu.Command1.Caption = "Copy" Lapemenu.Command2.Caption = "Mirror Copy" Lapemenu.Command4.Caption = "Do It" Lapemenu.Label3 = "Plain roof:" Lapepic.Caption = "Roof Plain Calculation" Lapepic.Label1.Caption = "Scale:" Lapepic.Label9.Caption = "Plain:" Lapepic.Label10.Caption = "Min.Length(cm):" Lapepic.Label6.Caption = "Degr.:" Lapepic.Option1.Caption = "Drawing" Lapepic.Option3.Caption = "Trimming" Lapepic.Option5.Caption = "Sheet Calc" Lapepic.Command7.Caption = "Text" Project.Caption = "Project Information" Project.Label10.Caption = "Path:" Project.Label7.Caption = "Agent:" Project.Label2.Caption = "Project:" Project.Label9.Caption = "Product:" Project.Label1.Caption = "Workname:" Project.Label3.Caption = "Code:" Project.Label4.Caption = "Thickness:" Project.Label5.Caption = "Coating:" Project.Label6.Caption = "Color:"
Picture"
Picture" &Summary"

Project.Command4.Caption = "Picture" ROOFPIC.Caption = "Main Picture" ROOFPIC.Label1.Caption = "Scale:" ROOFPIC.Label2.Caption = "Degr.:" ROOFPIC.Option1.Caption = "Drawing" ROOFPIC.Option3.Caption = "Trimming" ROOFPIC.Option4.Caption = "Plain Codes" ROOFPIC.Command6.Caption = "Plains Menu" ROOFPIC.Command7.Caption = "Text" Print_lape.Label1 = "Select lape for print" OfficeStart.menu_fil.Caption = "&File" OfficeStart.menu_uusi.Caption = "&New" OfficeStart.menu_open.Caption = "&Open" OfficeStart.menu_save.Caption = "&Save" OfficeStart.menu_save_as.Caption = "Save &As .." OfficeStart.menu_print_valinta.Caption = "&Print" OfficeStart.menu_print(0).Caption = "Print &All" OfficeStart.menu_print(1).Caption = "Print &Main
OfficeStart.menu_print(2).Caption = "Print &Plain" OfficeStart.menu_print(3).Caption = "Print &Summary" OfficeStart.set_printer.Caption = "Printer Setup" OfficeStart.menu_print_view(1).Caption = "Print &Main
OfficeStart.menu_print_view(2).Caption = "Print &Plain" OfficeStart.menu_print_view(3).Caption = "Print
OfficeStart.menu_end.Caption = "&End" OfficeStart.menu_setup.Caption = "&Setup" OfficeStart.menu_help.Caption = "&Help" Pitmani.Caption = "Changing Sheet Lengths"
'

Pitmani.Label1.Caption = "New Length:" Teksti.Caption = "Text"
End Select End Sub
Лістинг frmView.frm
'Private Sub Command1_Click() ''End Sub
Private Sub Form_Load()
Pic.Width = Me.ScaleWidth - VScroll1.Width: VScroll1.Left = Pic.Width
Pic.Height = Me.ScaleHeight - HScroll1.Height: HScroll1.Top
= Pic.Height
HScroll1.Width = Pic.Width: VScroll1.Height = Pic.Height HScroll1.Max = pic_view.Width - Pic.Width: VScroll1.Max =
pic_view.Height - Pic.Height pic_view.Width = 12000
pic_view.Height = 15000 End Sub
Private Sub Form_Resize()
Pic.Width = Me.ScaleWidth - VScroll1.Width: VScroll1.Left = Pic.Width
Pic.Height = Me.ScaleHeight - HScroll1.Height: HScroll1.Top
= Pic.Height
HScroll1.Width = Pic.Width: VScroll1.Height = Pic.Height HScroll1.Max = pic_view.Width - Pic.Width: VScroll1.Max =
pic_view.Height - Pic.Height pic_view.Width = 12000
pic_view.Height = 15000 End Sub
Private Sub HScroll1_Change() pic_view.Left = 0 - HScroll1.Value End Sub
Private Sub HScroll1_Scroll() pic_view.Left = 0 - HScroll1.Value End Sub
Private Sub pic_view_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode Then Unload Me End Sub
рrivate Sub pic_view_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = 1 Then Me.pic_view.MousePointer = 15 'HScroll1.Value = X 'VScroll1.Value = Y
End If End Sub
Private Sub pic_view_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Me.pic_view.MousePointer = 15 Then 'If X > 0 And Y > 0 Then 'HScroll1.Value = X
'VScroll1.Value = Y 'End If
End If End Sub
Private Sub pic_view_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Me.pic_view.MousePointer = 15 Then Me.pic_view.MousePointer = 1
End Sub
Private Sub VScroll1_Change() pic_view.Top = 0 - VScroll1.Value End Sub
Private Sub VScroll1_Scroll() pic_view.Top = 0 - VScroll1.Value End Sub
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