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Робота надана на рецензію в повному обсязі.
Тема проєктування центрів протезно-реабілітаційної допомоги є надзвичайно актуальною у сучасних умовах, особливо для регіонів Донецької області, що потребують відновлення соціальної інфраструктури та забезпечення якісною медичною допомогою військовослужбовців, ветеранів війни та цивільного населення. Здобувач виконав роботу згідно із завданням на проєктування, що надане кафедрою.
Проєктом створено сучасний багатофункціональний центр протезно-реабілітаційної допомоги, який складається з п'яти основних функціональних блоків:
· лікувально-діагностичного блоку (з кабінетами прийому, діагностичними та процедурними приміщеннями, протезно-ортопедичними майстернями);
· реабілітаційно-відновного блоку (з залами лікувальної фізкультури, механотерапії, басейном, кабінетами магнітотерапії та фізіотерапії);
· стаціонарного блоку (з палатними відділеннями на 100 місць для пацієнтів, які проходять курс реабілітації);
· блоку харчування (їдальня з обіднім залом на 100 місць, виробничими цехами та складськими приміщеннями, що забезпечує повноцінне дієтичне харчування пацієнтів та персоналу);
· культурно-дозвіллєвого блоку (кіно-лекційна зала на160] місць для проведення освітніх заходів, психологічних тренінгів, групової терапії та кінопоказів, що сприяє соціалізації пацієнтів та їхньому психологічному відновленню).
Генеральний план передбачає чітке функціональне зонування території. Продумано організацію руху транспорту, забезпечено зручні під’їзди до головного входу, господарчої зони, а також облаштовано тимчасові автостоянки. Особливу увагу приділено вимогам інклюзивності та безбар'єрності: передбачено пандуси з нормативними ухилами, широкі вхідні групи, спеціалізовані санітарно-гігієнічні кімнати та тактильні покажчики для осіб з порушеннями зору, що є критично важливим для даного типу закладів.
У планувальних рішеннях відділень закладено підходи, що повністю відповідають чинним нормативним документам (ДБН) та санітарно-гігієнічним вимогам до медичних закладів. Здобувач глибоко розібралася у специфічних планувальних особливостях об'єкту зі складною технологією реабілітаційного процесу. Забезпечено максимальну ізоляцію різних функціональних зон та чітке розділення потоків пацієнтів, медичного персоналу, відвідувачів та господарських служб. Палати спроєктовано переважно на одне-два місця з урахуванням можливості вільного пересування на кріслах колісних. Більшість приміщень тривалого перебування мають оптимальну інсоляцію, а зали для активних занять орієнтовано з урахуванням нормативних вимог щодо природного освітлення.
Архітектурне вирішення фасадів будівлі є лаконічним, сучасним та гармонійним, що відповідає функціональному призначенню лікувально-реабілітаційного центру. Використання світлих, заспокійливих кольорів та скляних елементів візуально полегшує масивні об'єми будівлі та створює атмосферу відкритості та довіри. Цікавим просторовим акцентом є [вставте особливість, якщо є: наприклад, «скульптурне завершення головного входу» або «ризаліти, що утворюють затишні внутрішні дворики»], що надає будівлі індивідуальності.
Конструктивні рішення є відносно простими, технологічними та раціональними, що забезпечує економічність будівництва та надійність експлуатації.
Треба відзначити високий рівень володіння здобувачем комп'ютерною графікою та сучасними програмними засобами архітектурного моделювання, що дозволило якісно представити архітектурно-планувальні та візуалізаційні матеріали.
До зауважень можна віднести дещо недостатню проробку підземного простору для додаткових приміщень (зокрема, зон укриття), що пояснюється певною нестачею часу через складні умови виконання проєкту та великий обсяг медико-технологічних вимог. Однак це не знижує загального високого рівня виконаної роботи.
Загалом дипломний проєкт виконаний на високому професійному рівні, має чітке функціональне зонування, продуману логістику та вирішує важливу соціальну проблему. Робота повністю відповідає вимогам, що ставляться до підсумкових кваліфікаційних робіт для здобуття ступеня бакалавра. Проєкт заслуговує високої оцінки, а здобувач першого рівня вищої освіти ЧАПЛИК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА – присудження ступеня «бакалавр архітектури»
Архітектор, к. арх.             [image: ]                                     Ємельянова О.І.



ДОДАТОК 6
ВІДГУК
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              здобувачкою
      Чаплик Олександрою     Олександрівною


Тема  проєктування реабілітаціонних  центрів протезно-ортопедичного напряму в Україні  актуальна як ніколи. 
Здобувачка виконав роботу по завданню  на проєктування, наданому кафедрою, в повному обсязі.  Проєктом  розроблений графічна частна  та ПЗ.
Дипломантка проаналізувала  закордонний та вітчизняний  досвід проєктування подібних об’єктів, ознайомилася з нормативною базою, проаналізувала містобудівну ситуацію. 
ГП розроблений з урахуванням  вимог, щодо організації  зонування, руху транспорту та пішоходів по території подібного закладу, передбачені місця тимчасового зберігання машин. Враховані специфічні потреби відвідувачів центру, передбачені зони відпочинку пацієнтів.  
     В роботі над проєктними рішеннями  виявилася наполегливість, самостійність здобувача, високий рівень теоретичної та практичної підготовки, володіння комп’ютерною графікою  та інформаційними технологіями.
     Здобувач проявив здатність до прийняття сучасних рішень, уміння аналізувати необхідні нормативні  документи,  приймати продумані містобудівні, архітектурні  та інженерні рішення.
Робота виконувалась відповідно календарного плану, в тісній співпраці з керівником. Здобувачка  проявила  відповідальність та наполегливість в виконанні поставлених задач.
 Якість підготовки Чаплик Олександри Олександрівни відповідає вимогам освітньої програми, кваліфікаційна робота виконана на  високому рівні, що робить можливим  присудження їй  ступеня бакалавра та присвоєння відповідної кваліфікації.




Керівник кваліфікаційної роботи
                     Ст. викл. Кафедри АіД                                                         [image: ]                                         С.Г.Точена 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)	(підпис)	(Ім’я, прізвище)
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Центр протезно-ортопедичної реабілітації в м. Слов’янськ


Архітектурна діяльність в Україні розвивалася нестабільно та довго через такі обставини, як економічний стан держави. В останні роки, через російську агресію проти нашої країни, будівництво інфраструктури та розвиток впали до мінімуму. Криза наголосила потребу та перспективи відновлення в післявоєнний час, можливості для якісного перепланування середовища, у якому буде проживати, працювати та відпочивати населення країни.
Виходячи з цієї думки, особливої уваги потребують об'єкти соціально-медичної інфраструктури, зокрема протезно- ортопедичні реабілітаційні центри, які будуть спрямовані на соціальну інтеграцію людей, які втратили кінцівки, підтримку економіки та формування іміджу територій. Сфера реабілітації є однією з важливих складових відновлення країни після війни, а створення просторових рішень є головним завданням архітектора.
Місто Слов’янськ є історико-культурною спадщиною Донеччини з унікальними природними ресурсами — солоними озерами, джерелами мінеральних вод та лікувальним кліматом, які мають великий потенціал для розвитку медичної реабілітації. Місту бракує сучасної архітектури для створення якісних умов лікування, реабілітації та психологічної підтримки поранених. Відповіддю на потребу міста є проєкт протезно-реабілітаційного центру.
Особливої уваги заслуговує те, що на території Слов'янського курорту вже функціонують санаторії, які мають досвід роботи з реабілітацією поранених, зокрема з відновленням опорно-рухового апарату. Це створює потужну базу для інтеграції сучасного протезно-реабілітаційного центру в уже існуючу лікувальну інфраструктуру, дозволяє використовувати природні лікувальні фактори (грязі, мінеральні води) у поєднанні з передовими технологіями протезування та фізичної терапії.
Концепція даного проєкту відповідає принципам функціональності, доступності та екологічності, а також враховує регіональні особливості. До складу проєкту входять блоки, які враховують медичну реабілітацію, протезування, фізичну терапію, психологічну підтримку та побутові зони. Це забезпечує комфортне перебування пацієнтів та їхніх родин. Просторово-планувальні рішення спрямовані на гармонійне поєднання сучасних архітектурних підходів із природним ландшафтом.Змн.
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1.ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯЗмн.
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1.1.Завдання на проєктування

1. Назва об’єкту – «Центр протезно-ортопедичної реабілітації в м. Слов’янськ»;
2. Вид будівництва – нове;
3. Стадія проєктування – архітектурні рішення АП;
4. Вимоги до архітектурно-планувального рішення та характеристики об’єкту – згідно з діючими державними будівельними нормами:
-  ДБН В.2.2-13-2003 «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ»
-  ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я»
- ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»
- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди».
5. Клас наслідків -СС3;
6. Строк експлуатації – 100 років;
7.Вимоги до благоустрою території – згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;



2.МІСТОБУДІВНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯЗмн.
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2.1. Ситуаційний план.


Комплекс розташований у східній частині міста Слов’янськ. Рельєф ділянки рівнинний, із загальним ухилом поверхні менше 1%. Перепади абсолютних відміток не перевищує 1 метра (63,7 -64,5м.)
На мал. 2.1 зображено, що ділянка проєктування розташована в безпосередній близькості до території лікувально-оздоровчої забудови, та межує з озером Ріпне, яке є гідрологічною пам’яткою природи в межах регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт». Кільцева розв’язка на перетині вул. Сільзаводська та пров. Матвєєва забезпечує транспортний доступ до промислової та рекреаційної зон міста, а також з’єднання з основними міськими магістралями.
На рис. 2.1 можна побачити, що об’єкт межує із забудовами приватного сектору, а також з ділянками з озелененими територіями. Автомагістраль по вул. Степана Бандери з розв’язкою на декілька напрямів, забезпечує транспортний доступ до центральної частини міста.
Поруч знаходяться зупинки громадського транспорту, що надає зручну систему логістики для відвідувачів. Додатковими перевагами є наявність поблизу туристичних та рекреаційних об'єктів. Наприклад, таких, як солоні озера Слов'янська, Слов'янський курорт та лікувальні джерела мінеральних вод, що щороку приваблюють відвідувачів з України.
Безпосередньо на кільцевій розв’язці, перетину вул. Сільзаводська та пров. Матвєєва, облаштовано зупинки громадського транспорту, що забезпечує зручну транспортну логістику для відвідувачів центру. Додатковими перевагами  є близькість до рекреаційної  зони міста – Слов’янського курорту з його унікальними солонами озерами, які щороку приваблюють відвідувачів з різних регіонів України.
Концепція центру враховує місцевий ландшафт, рельєф ділянки та її розташування відносно існуючої забудови. Реалізація спрмована на створення спеціалізованого реабілітаційного центру, який включатиме зони для ортопедичного протезування та медичної реабілітації, лікувальної фізкультури та адаптивного спорту, психологічної підтримки та соціальної адаптації. Змн.
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Виходячи з цього ділянка на сході міста Слов’янськ є придатною для реалізації комплексу, що відповідає потребам мешканців та відвідувачів міста, а також сприятиме загальному розвитку міста. 
[image: ]
Мал. 2.1. – Територія у структурі м. Слов’янськ.



2.2 Генеральний планЗмн.
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Територія проєктованого центру протезно-ортопедичної реабілітації в м. Слов’янськ спроектована як функціонально-просторова система, що включає чотири основні блоки: лікувальний, палатний, спортивний та їдальний. Генеральний план орієнтований на забезпечення зручного доступу, функціональної ізоляції, потоків і поєднання забудови з природним ландшафтом.
Створення внутрішнього простору комплексу відбувається за принципом послідовності, пішохідної доступності та інклюзивності. Усі функціональні об’єкти з’єднані доступними пішохідними ділянками з частково критими навісами для захисту від опадів і сонця. Маршрути руху спроектовано з урахуванням безбар’єрного доступу для всіх відвідувачів, зокрема осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.
Палатний блок розташовано з урахуванням інсоляційних та шумових факторів. Вікна палат орієнтовано на південний-захід, що забезпечує достатню інсоляцію приміщень. Блок розміщено у найбільш тихій зоні ділянки — з боку, протилежному до кільцевої розв'язки (вул.Сільзаводська), із застосуванням шумозахисного скління віконних отворів для забезпечення нормативних рівнів шуму в палатах.
Їдальний блок має зручне транспортно- пішохідне сполучення з усіма функціональними блоками комплексу: доступ із палатного та лікувального блоків здійснюється через центральну вхідну зону , а зі спортивного блоку – через малу перехідну зону.
Спортивно-реабілітаційний блок винесено в північно- західну частину комплексу. Його структура включає: басейн, грязьові ванни, реабілітаційний зал ЛФК, зону реабілітаційного масажу.
Транспортна інфраструктура ділянки використовує існуючу кільцеву розв’язку на перетині вул. Сільзаводської та пров. Матвєєва як основний вузол доступу. Під’їзд до території комплексу можливий як безпосередньо з кільця, так і з двох протилежних доріг, що прилягають до кільця. Така конфігурація забезпечує безконфліктний рух транспорту та дозволяє здійснювати під’їзд до кожного функціонального блоку. Передбачено окремі зони завантаження для обслуговування їдального блоку та стаціонару із зручним доступом для спеціального транспорту.Змн.
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2.3 Функціонально- планувальне рішенняЗмн.
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Метою проєктування центру протезно-ортопедичної реабілітації  є створення комфортного, функціонального медичного середовища, яке об’єднує в собі лікувально-діагностичні, реабілітаційні та стаціонарні зони в єдину просторову систему. Структура складається з чотирьох основних функціональних блоків, а саме: лікувального, реабілітаціно-спортивного, палатного та їдальні. Кожен з них організований з урахуванням безпеки, інклюзивності та вимог ДБН до закладів охорони здоров’я.  
Спортивний блок розміщено в північно-західній частині ділянки. До складу входять реабілітаційний зал для занять ЛФК, душові, роздягальні, медичний кабінет, кімнати персоналу, а також басейн, ванна для ніг та зони для реабілітаційного масажу та грязьові ванни.  Просторова організація передбачає наявність аварійних евакуаційних маршрутів.
Палатний блок орієнтовано на південно-східну сторону. У його складі передбачено двомісні палати, кожна з яких облаштована власним санітарним вузлом та зоною зберігання особистих речей. Усі палати спроєктовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення та осіб на кріслах колісних, включаючи необхідну ширину дверних прорізів, вільний простір для маневрування та розміщення санітарно-технічного обладнання. Вхідна група палатного блоку містить вестибюльну зону, приміщення для обслуговування персоналу: сестринські з санвузлами ординаторські. Також палатний блок забезпечено кімнатами лікувального обслуговування пацієнтів: перев’язочна, процедурна, та зона відпочинку та розмов, та приміщення забезпечення збору, прання та зберігання білизни. Прямий зв’язок між рівнями забезпечується через сходові та ліфтові клітки для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Передбачений окремий службовий під’їзд
Блок їдальні– ще простір щоденного обслуговування пацієнтів, а також місце проведення масових заходів. На першому поверсі розташована їдальна зала на 100 місць, кухонний блок, мийну, складські приміщення, роздатну та допоміжні технічні приміщення, виробничий блок із овочевим, м’ясо-рибним, холодним та гарячими цехами. 
Другий поверх включає кіно-лекційний зал загальною місткістю 160 місць, з яких 100 призначено для пацієнтів, а решта  — для супроводжуючих осіб та персоналу центру. Зал облаштовано сценою, кулісами та прилеглими службовими приміщеннями, зокрема: ар'єрсценою (закуліссям), кімнатами для переодягання персоналу та приміщеннями для зберігання технічного обладнання. Таке планувальне рішення дозволяє використовувати зал як для кінопоказів, лекцій та навчальних занять, так і для концертів, театралізованих виступів та культурно-реабілітаційних заходів за участі пацієнтів центру. Окремо передбачено зону для маломобільних груп населення (місця для крісел колісних) у перших рядах залу.
 Лікувальний блок орієнтовано на західну частину ділянки, на першому поверсі розташовано  вхідну зону з вестибюлем, гардеробом та реєстратурою, санвузлом та кімнатою охорони. До приймального та лікувально-діагностичного блоку відносяться: кабінети реабілітологів, терапевту, невролога, проф. консультанта, ординаторська, кабінети узд та магнітотерапії. Окремою зоною винесено відділення променевої діагностики: рентген, КТ, МРТ кабінети. В південній частині блоку розташовано протезно-ортопедичну зону, до складу якої входять: кімната проєктування протезів, склад протезів, кабінет підгонки протезів. Для адміністративного забезпечення передбачено окремі кабінети на другому поверсі – головного лікаря, заступника головного лікаря, секретаря, бухгалтерії, архів, кімната відпочинку персоналу, кабінет юриста, серверна, кабінет для перемов, бібліотека для персоналу, кімната психологічного розвантаження та кабінет психолога.Змн.
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Блоки зв’язані між собою системою пішохідних комунікацій, шо дозволяють зручно переміщуватись між зонами приміщень. Центр орієнтований як на короткострокове відвідування, так і тривале перебування, забезпечуючи високий рівень комфорту та реабілітації.


2.3.1 Експлікація приміщень по поверхах

Експлікація приміщень першого поверхуЗмн.
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	№
	Найменування
	Площа, м2

	1
	Тамбур при вході 
	20

	2
	Приймально-транзитний блок вертикальних комунікацій
	796,4

	3
	Гардероб лікувального блоку
	37,7

	4
	Реєстратура 
	59,2

	5
	Кімната охорони
	15,2

	6
	Кабінет терапевта
	16,8

	7
	Кабінет реабілітолога
	17,5

	8
	Кабінет невролога
	17,5

	9
	Сходова клітина
	25,8

	10
	Ліфтова клітина
	20,6

	11
	Рентген кабінет
	50

	12
	Кабінет МРТ
	50

	13
	Кабінет КТ
	50

	14
	Коридор 
	21,8

	15
	Кабінет магнітотерапії
	35,1

	16
	Кабінет УЗД
	16,5

	17
	Санвузол
	35,6

	18
	Кімната проєктування протезів
	50,6

	19
	Кабінет проф. консультанта
	17,6

	20
	Кабінет підгонки протезів
	31,7

	21
	Склад протезів
	32,4

	22
	Кімната для перемов
	32,6

	23
	Ординаторська 
	36

	24
	Вестибюль палатного блоку
	48,2

	25Змн.
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	Зона відпочинку
	121,7

	26
	Сестринська 
	51,75

	27
	Ліфтова клітина мед. персоналу
	4,9

	28
	Перев’язочна
	23,4

	29
	Процедурна 
	23,3

	30
	Ординаторська 
	23

	31
	Приміщення зберігання білизни
	21,6

	32
	Палата двомісна 
	24,27

	33
	Санвузол палати
	6,23

	34
	 Сходова клітина 
	28,26

	35
	Ліфтова клітина 
	15,56

	36
	Коридор палатного блоку
	261,93

	37
	Вестибюль їдального блоку
	155,86

	38
	Гардероб 
	33,3

	39
	Санвузол 
	33,2

	40
	Сходова клітина
	21,64

	41
	Ліфтова клітина
	16,17

	42
	Коридор спортивного блоку
	62,56

	43
	Гардероб працівників
	34,56

	44
	Сходова клітина
	18,7

	45
	Ліфтова клітина
	12,46

	46
	інвентарна
	8,5

	47
	Мед. кабінет
	26,3

	48
	тренерська
	22,38

	49
	Тренерська душова
	16,86

	50
	Роздягальня чол.
	24,28

	51
	Душова чол.
	20,79

	52
	Роздягальня жін.
	24,28

	53
	Душова жін.
	20,79

	54
	санвузол
	31,91

	55
	Грязьові ванни
	10,61

	56
	Ножна ванна
	10,14

	57
	басейн
	581,25

	58
	Їдальня зала
	286,74

	59
	Сходова клітина
	19,57

	60
	Ліфтова клітина
	4,93

	61
	Мийна 
	12,31

	62
	Сервіровочна 
	7,0

	63
	Гарячий цех
	41,62

	64
	Холодний цех
	20,81

	65
	М’ясо-рибний цех
	12,45

	66
	Овочевий цех
	12,45

	67
	Роздатна 
	11,36

	68
	Нарізна 
	10,57

	69
	Склад бакалеї 
	10,64

	70
	Склад напоїв
	9,9

	71
	Холодильна камера овочева
	10,11

	72
	Холодильна камера м’яса
	11,91

	73
	Холодильна камера риби
	10,49

	74
	завантажувальна
	19,75

	75
	тамбур
	2,76

	76
	Роздягальні працівників чол.
	8,99

	77
	Роздягальні працівників жіночі
	8,99

	78
	Душова працівників
	3,76

	79
	Санвузол працівників
	3,15

	
	Усього 1 поверх 
	5137,63


Змн.
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Експлікація приміщень другого поверхуЗмн.
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	[bookmark: _Hlk232886690]№
	Найменування
	Площа, м2

	1
	Приймально-транзитний блок вертикальних комунікацій
	796,4

	2
	Вестибюль лікувального блоку
	34,27

	3
	Бухгалтерія 
	52,16

	4
	архів
	35,26

	5
	Кабінет головного лікаря
	18,03

	6
	Кабінет секретаря
	22,57

	7
	Кімната відпочинку персоналу
	49,76

	8
	Кабінет заступника головного лікаря
	19,82

	9
	Сходова клітина
	25,8

	10
	Ліфтова клітина
	20,6

	11
	Санвузол
	35,6

	12
	Кабінет юриста
	17,22

	13
	Серверна 
	23,56

	14
	Інвентарна 
	11,31

	15
	Відділ кадрів 
	31,26

	16
	Бібліотека персоналу
	82,77

	17
	Кімната для перемов
	50,48

	18
	Кабінет психолога
	16,72

	19
	Кабінет психологічного розвантаження
	18,43

	20
	Вестибюль палатного блоку
	48,2

	21
	Зона відпочинку
	121,7

	22
	Сестринська
	51,75

	23
	Ліфтова клітина мед. персоналу
	4,9

	24
	Перев’язочна
	23,4

	25
	Процедурна 
	23,3

	26Змн.
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	Ординаторська 
	23

	27
	Приміщення зберігання білизни
	21,6

	28
	Палата двомісна 
	24,27

	29
	Балкон 
	4,72

	30
	Санвузол палати
	4,82

	31
	 Сходова клітина 
	28,26

	32
	Ліфтова клітина 
	15,56

	33
	Коридор палатного блоку
	261,93

	34
	Вестибюль спортивного блоку
	155,86

	35
	Гардероб 
	33,3

	36
	Санвузол 
	33,2

	37
	Сходова клітина
	21,64

	38
	Ліфтова клітина
	16,17

	39
	Коридор спортивного блоку
	62,56

	40
	Гардероб працівників
	34,56

	41
	Сходова клітина
	18,7

	42
	Ліфтова клітина
	12,46

	43
	Мед. кабінет
	26,3

	44
	тренерська
	22,38

	45
	Кабінет масажу
	14,54

	46
	Кабінет масажиста
	16,12

	47
	Зал для занять ЛФК
	290

	48
	Сходова клітина
	19,57

	49
	Ліфтова клітина
	4,93

	50
	Зона відпочину
	157,81

	51
	Кіно-лекційна зала 
	400,95

	52
	Куліси 
	39,19

	53
	Закулісся 
	78,76

	
	Усього 2 поверх
	4546,06


Експлікація приміщень третього поверхуЗмн.
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	1
	Вестибюль палатного блоку
	48,2

	2
	Зона відпочинку
	121,7

	3
	Сестринська
	51,75

	4
	Ліфтова клітина мед. персоналу
	4,9

	5
	Перев’язочна
	23,4

	6
	Процедурна 
	23,3

	7
	Ординаторська 
	23

	8
	Приміщення зберігання білизни
	21,6

	9
	Палата двомісна 
	24,27

	10
	Балкон 
	4,72

	11
	Санвузол палати
	4,82

	12
	 Сходова клітина 
	28,26

	13
	Ліфтова клітина 
	15,56

	14
	Коридор палатного блоку
	261,93

	
	Усього 3 поверх
	1275,87






Експлікація приміщень укриттяЗмн.
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	№
	Найменування
	Площа, м2

	1
	Приміщення для людей
	303,57

	2
	Фільтраційна камера
	24,12

	3
	Дизельна електростанція
	22,98

	4
	Склад пальних матеріалів
	11,42

	5
	Електрощитова 
	20

	6
	Котельня 
	66,94

	7
	Кладова 
	14,9

	8
	Медичний кабінет
	42,5

	9
	Насосна
	56,67

	10
	Сан. вузол чоловічий
	14,88

	11
	Сан. вузол жіночій
	14,88

	
	 Усього -1 поверх
	1275,87




2.4. Архітектурно-образне рішенняЗмн.
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Архітектурно-образне рішення центру протезно-ортопедичної реабілітації сформоване на принципах функціонального зонування, сучасної пластики об’ємів та створення комфортного оздоровчого середовища. Композиція будівлі базується на чіткому розподілі функціональних блоків, об’єднаних центральним атріумним простором.
Центральна частина комплексу акцентована групою виразних двосхилих об’ємів із світлопрозорими фасадами, які формують композиційний вузол будівлі та створюють впізнаваний архітектурний образ. Динамічна форма покриття надає комплексу сучасного характеру та асоціюється з легкістю, розвитком і рухом, що відповідає функції реабілітаційного середовища. Це дозволяє ефективно використовувати внутрішній простір атріуму під вертикальні комунікації та зони відпочинку. Така композиція виконує роль природно освітленого центру комплексу, до якого спрямовані рекреаційні зони та основні входи до функціональних блоків. 
Бічні крила будівлі мають стриману горизонтальну композицію та виконують роль функціонального обрамлення центрального простору. Таке рішення забезпечує чітке зонування комплексу та формує внутрішній напівзакритий простір перед головним входом.
У фасадному рішенні використано поєднання світлих площин стін із великими скляними поверхнями. Панорамне засклення забезпечує активний візуальний зв’язок внутрішнього простору з навколишнім середовищем, покращує інсоляцію приміщень і створює відчуття відкритості та психологічного комфорту для відвідувачів.
Вертикальні елементи фасадів підкреслюють масштаб будівлі та надають композиції ритмічності. Контраст між глухими площинами та прозорими об’ємами формує сучасний архітектурний характер комплексу.
Інші блоки будівлі  гармонійно інтегровані в загальну композицію території. Озеленення ділянки посилює рекреаційний характер середовища та створює комфортний простір для перебування та відновлення.
Будівля базується на каркасно-монолітній системі з легкими огороджувальними елементами. Широке застосування скління сприяє гнучкому плануванню та високому рівню інсоляції. Загальний архітектурний образ спрямований на створення сучасного, функціонального та емоційно комфортного середовища, що сприяє фізичній і психологічній реабілітації відвідувачів.Змн.
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3.КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯЗмн.
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3.1. Конструктивна схема

Конструктивна схема реабілітаційного центру є каркасно-монолітною.
Каркас складається із стрижневих елементів – вертикальних залізобетонних колон і горизонтальних ригелів, об’єднаних жорсткими дисками монолітних плит перекриття та діафрагмами жорсткості у вигляді сходових клітин і ліфтових шахт. Каркас сприймає всі постійні й тимчасові  навантаження (власна вага, обладнання, снігові й вітрові навантаження) і передає Їх через пальово-ростверковий фундамент на ґрунт.
Центральний атріум вирішений як багатосвітловий простір із виразною системою просторових металевих колон сітчастої структури. Колони мають криволінійну форму та виконані у вигляді діагонального металевого каркасу , що формує легкий та технологічний образ  внутрішнього простору. Конструктивна система колон працює як просторовий трубчастий елемент, забезпечуючи сприйняття вертикальних навантажень від покриття атріуму та частково горизонтальних навантажень. Діагонаольна сітка підвищує жорсткість конструкції та дозволяє зменшити масивність несучих елементів. 
Окремі приміщення перекриті системою шедових покриттів, конструкція яких базується на поєднанні металевих балок і ферм. Несучі трикутні ферми забезпечують перекриття значних прольотів без улаштування проміжних опор, шо дозволяє формувати вільний внутрішній простір спортивних і громадських приміщень. Шедова система покриття забезпечує рівномірне природне освітлення внутрішніх приміщень через верхні світлові ліхтарі, орієнтовані для оптимального використання денного світла.
Огороджувальні стіни виконано з газоблоку товщиною 380 мм і зовнішнім утепленням 100 мм PIR плити (пінополіізоціанурат) в системі ETICS. Вони несуть лише власну вагу, що дозволяє застосовувати сучасні теплозберігаючі склопакети.
Завдяки високоефективним матеріалам знижується маса огороджувальної оболонки, що дає змогу оптимізувати розміри фундаменту та пришвидшити монтажні роботи. Використання сучасних утеплювачів забезпечує високий рівень тепло- і звукоізоляції при мінімальній товщині стін.Змн.
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3.2.ФундаментиЗмн.
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Фундаменти будівлі прийняті пальово-ростверкового типу із монолітного залізобетону. Передача навантажень від несучого каркаса здійснюється через систему буронабивних паль на щільні шари ґрунту. Палі об’єднані монолітним залізобетонним ростверком, що забезпечує рівномірний розподіл навантажень та просторову жорсткість фундаментної системи.
Застосування пальово-ростверкової системи обумовлене значними навантаженнями від монолітного каркаса, великопролітних металевих конструкцій спортивного блоку, а також просторових металевих колон атріуму. Під окремими несучими елементами передбачені локально посилені фундаментні вузли.
Основними несучими елементами будівлі є монолітні залізобетонні колони перерізом 400×400 мм, що спираються на систему пальово-ростверкових фундаментів. Під колони передбачені монолітні залізобетонні ростверки шириною 800мм і висотою 600мм з групами буронабивних паль Ø 600 мм.
[bookmark: _bookmark9]Просторові металеві колони атріуму діаметром 800 мм спираються на локально посилені монолітні фундаменти збільшеного перерізу мм, об’єднані з пальовою системою. Таке рішення забезпечує сприйняття значних вертикальних та горизонтальних навантажень від великопролітних конструкцій покриття атріуму.


3.3 Стіни та перегородкиЗмн.
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Зовнішні стіни будівлі виконані як самонесуче заповнення монолітного залізобетонного каркаса з газоблоків товщиною 380 мм. Утеплення зовнішніх стін передбачено PIR плитами товщиною 100 мм із подальшим улаштуванням навісної ETICS системи. Таке конструктивне рішення забезпечує необхідні теплотехнічні показники, енергоефективність та довговічність будівлі тепло-, звукоізоляційні характеристики, стійкість до перепаду температур. Завдяки малому навантаженню на конструктив, ці стіни не мають несучої функції, а передають лише власну вагу на міжповерхову перекриття, що дає змогу зменшити розміри фундаментів та прискорити будівельно-монтажні роботи.
Конструкція стін також дає змогу застосовувати великоформатне скління у фасадах, що забезпечує природне освітлення приміщень і створює відкритий, сучасний архітектурний образ. Легкі перегородки між приміщеннями виконуються з гіпсових блоків товщиною 120 мм або гіпсокартонних систем на металевому каркасі.
Внутрішні несучі стіни виконані з тієї ж газоблокової кладки та слугують жорсткими діафрагмами, що дає підвищити опір будівлі горизонтальним навантаженням. Усі вертикальні й горизонтальні шви армовані дюбель-скобами, що запобігає утворенню холоду та підвищує довговічність конструкцій.
 Міжкімнатні перегородки виконані з гіпсових блоків товщиною 120 мм. Вони не мають конструктивного навантаження, але забезпечують достатній рівень звукоізоляції. 



3.4 ПерекриттяЗмн.
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У конструктивному рішенні будівлі застосовано залізобетонні плити перекриття товщиною 300 мм. Така конструкція забезпечує високу несучу здатність, просторову жорсткість та рівномірний розподіл навантажень між елементами каркаса. Монолітна система перекриттів дозволяє ефективно перекривати значні прольоти та забезпечує гнучкість внутрішнього планування приміщень.
У зонах сходових клітин, ліфтових шахт та основних комунікаційних вузлів передбачено посилення перекриттів монолітними ділянками з додатковим армуванням. Це підвищує жорсткість конструктивної системи та забезпечує надійну роботу будівлі при експлуатаційних навантажень.
Для забезпечення тепло- та звукоізоляційних характеристик у місцях примикання перекриттів до зовнішніх огороджувальних конструкцій передбачено влаштування ізоляційних прокладок для звукоізоляції, та  шви між плитами заповнюються  цементно-піщаним розчином та армуються скловолоконною сіткою для теплоізоляції. У технічних та інженерних зонах додатково застосовуються звукопоглинальні матеріали, що сприяє зниженню рівня шуму та підвищенню акустичного комфорту внутрішніх приміщень.
Монолітні перекриття працюють у спільній системі з монолітними колонами та ядрами жорсткості, забезпечуючи надійність довговічність та просторову стійкість будівлі в цілому.



3.5 ПідлогаЗмн.
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Підбір конструкцій підлоги у проєкті здійснено відповідно до функціонального призначення приміщень з урахуванням вимог зносостійкості.
	Назва приміщення
	Схема конструкції підлоги
	Дані підлоги


	Житлові зони, зали відпочинку, вестибюльні зони, медичні приміщення
	
[image: ]
	1. Керамограніт 
1. Стяжка з цементно-піщаного розчину 
1. Грунтовка 
1. Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену 
1. Бітумно-полімерна пароізоляція 
6. З/б плита перекриття – 220 мм



	Назва приміщення
	Схема конструкції підлоги
	Дані підлоги


	Атріум 
	

[image: ]
	1. Керамограніт 
2. посилена стяжка з цементно-піщаного розчину 
3.Теплоізоляція 
4. З/б плита перекриття – 220 мм








	Назва приміщення
	Схема конструкції підлоги
	Дані підлоги


	Спортивний блок
	[image: ]
	1. Спортивне покриття;
2.  Амортизаційна підкладка;
 3. Стяжка з піщано-цементного розчину;
4. Шумоізоляція; 
5. З/б плита перекриття – 220 мм.


Змн.
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	Назва приміщення
	Схема конструкції підлоги
	Дані підлоги


	Санвузли, мийні, кухня ресторану, технічні приміщення, басейн.
	[image: ]
	1. Плитка керамічна 
1. Стяжка з цементно-піщаного розчину 
1. Грунтовка 
1. Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену 
1. Гідроізоляція 
6. З/б плита перекриття – 220 мм





3.6. СходиЗмн.
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У комплексу передбачено двомаршеві сходи. Вони виконані із залізобетонних блоків, які спираються на сходові шахти. 
Ширина маршу становить 1350 мм, висота сходинки — 150 мм, а ширина проступу — 300 мм, що відповідає нормативним вимогам ДБН щодо громадських будівель. 
Стики сходових маршів із площадками ущільнені. Це компенсує температурні деформації та запобігає тріщиноутворенню. Бокові поверхні сходів облицьовано захисною штукатуркою, пофарбованою зносостійкою фарбою для забезпечення довговічності. 
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Проектом передбачено плоску експлуатовану покрівлю з організованим внутрішнім водовідведенням. Загальний ухил покрівлі з ухилом до 2%, що забезпечує ефективне відведення атмосферних опадів, до водоприймальних воронок. Ухил формується за рахунок шару керамзитобетонної стяжки (разуклонки) товщиною від 50 до 150 мм, яка одночасно виконує функцію теплоізоляції та створює необхідний напрямок стоку води.
Для збору дощової та талої води передбачено встановлення покрівельних водоприймальних воронок з поліпропілену, стійких до УФ-випромінювання та перепадів температури, які підключені до внутрішньо системи водовідведення, що проходить  у технічних приміщеннях.
Конструктивний склад покриття включає: 
Монолітну залізобетонну плиту перекриття товщиною 220 мм;
Пароізоляційний шар бітумно-полімерної плівки;
Теплоізоляцію з екструдованого пінополлістеролу (XPS) або базальтової вати щільністю не менше 100кг/м3;
Керамзитобетонну стяжку товшиною від 50 до 150 мм для створення ухилу до 2%;
Гідроізоляційний шар з бітумно-полімерних рулонних матеріалів у два шари, що відповідає вимошам ДБН В.2.6-220:2017;
Захисний шар тротуарної плитки на цементно-піщаному розчині товщиною 50-70 мм для експлуатованої покрівлі.
Гідроізоляційний шар захищений від ультрафіолетового випромінювання верхнім шаром з посипанням сланцю або базальтової крихти, а також механічно захищений плитковим покриттям від пошкоджень при хотьбі. Для спрощення технічного обслуговування систем водовідведення передбачено встановлення оглядових люків для доступу до воронок, а також ревізійних люків у зоні розташування інженерного обладнання на покрівлі.
Дана покрівельна система є довговічною (термін служби до 50 років), не створює надлишкового навантаження на несучі конструкції та забезпечує комфортну експлуатації даху як додатково рекреаційної зони.Змн.
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3.8. Вікна і дверіЗмн.
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Конструкції комплексу виконано з метало-пластикових профілів з енергоефективними двокамерними склопакетами, що забезпечують високі показники теплоізоляції та звукоізоляції. Для фасадів із великим заскленням передбачено використання каркасів із алюмінієвими та металевими стійками, що підвищують жорсткість конструкції. 
Вхідні двері виконано як двостулкові металопластикові системи з розмірами 1800×2100мм, укомплектовані ущільнювачами й склопакетами для збереження цілісності фасаду. 
Внутрішні двері запроєктовано в двох типорозмірах: 1200×2100 мм. Усі внутрішні полотна мають товщину 40 мм, містять звукоізоляційний шар і відповідають вимогам до акустики. 
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