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	Анотація (до 300 символів) 
	Бакалаврська робота присвячена проєктуванню сучасного мистецького центру з багатофункціональним громадським середовищем у мікрорайоні Пасічна міста Івано-Франківська. Метою проєкту є децентралізація культурного життя та створення нового соціокультурного магніту на прибережній рекреаційній території поблизу Німецького озера. 

В основі архітектурного рішення лежить каскадне формоутворення з використанням експлуатованих дахів, відкритих терас та кругового комунікаційного пасажу, що об'єднує всі блоки. Функціональне зонування комплексу поєднує виставкові зали, бібліотеку з двосвітнім атріумом, навчально-творчі майстерні, коворкінг та зону громадського харчування у єдиний безбар'єрний простір. 

Особливу увагу в проєкті приділено вимогам безпеки: підземний поверх будівлі слугує захисною спорудою подвійного призначення (укриттям), розрахованою на 835 осіб, з повністю облаштованою інклюзивною та медичною інфраструктурою. 

Конструктивно будівля вирішена за монолітною каркасно-зв’язевою схемою на пальово-плитному фундаменті. Естетика фасадів формується завдяки поєднанню масштабних вітражних систем, вентильованих теракотових панелей із пластичними вигинами та консольних виносів, що візуально полегшує масивні стіни й органічно інтегрує об'єкт у природний ландшафт. 


