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НАУКОВА РОБОТА
Дослідженням методів підвищення екологічності 
залізобетонних конструкцій
Висновки.
1. Зменшення цементного складника через використання мінеральних добавок (золи-виносу, шлаків, мікрокремнезему) дозволяє скоротити викиди CO₂ до 30–40%.
2. Впровадження геополімерних та лужних в’яжучих відкриває перспективи заміни портландцементу на більш екологічні аналоги.
3. Оптимізація складу бетонних сумішей і застосування вторинних заповнювачів знижує споживання природних ресурсів.
4. Використання високоміцних і самоущільнюючих бетонів підвищує довговічність конструкцій і зменшує витрати на ремонт протягом життєвого циклу будівлі.
5. Енергоефективне виробництво та рециркуляція відходів сприяють замкненому циклу у будівництві.
6. Комплексне застосування сучасних технологій може знизити «вуглецевий слід» залізобетонних конструкцій на 50% і більше без втрати експлуатаційних характеристик
7. Хоча початкові витрати на екологічні технології вищі, життєвий цикл конструкцій показує суттєву економію.
8. Екологічні рішення дають економічний ефект у середньо- та довгостроковій перспективі.
9. Перспективними є державні стимули (податкові пільги, гранти), що зменшують стартові витрати.
10. Інвестиції в екологічність формують конкурентні переваги компаній на ринку будівництва.
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