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Тема роботи «Проєктування школи 1–3 ступенів нового типу для сільської громади з урахуванням мультифункціональності та рекреаційного потенціалу» 
Керівник диплому: викладач Березовський Ю.Л.

Освіта є одним із найважливіших чинників соціального, економічного та культурного розвитку суспільства. Саме заклади загальної середньої освіти формують середовище, у якому відбувається становлення особистості, набуття знань, розвиток творчих здібностей, соціальних навичок та громадянської свідомості. У сучасних умовах розвитку України питання створення якісної освітньої інфраструктури набуває особливого значення, оскільки навчальні заклади повинні відповідати новим педагогічним підходам, вимогам безпеки, енергоефективності та інклюзивності.
Проєктований заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів нового типу для сільської громади розташовується за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Хом'яківка, вул. Шевченка, 15. Населений пункт входить до складу Тисменицької міської територіальної громади та характеризується вигідним географічним положенням відносно обласного центру – міста Івано-Франківська. Близькість до великого міста забезпечує зручне транспортне сполучення, доступність громадських послуг та можливість інтеграції сучасних освітніх підходів у структуру сільського середовища.
Територія проєктування розташована в межах сформованої громадської та житлової забудови села. Навколишнє середовище представлене переважно індивідуальними житловими будинками садибного типу, присадибними ділянками, громадськими об’єктами та озелененими територіями.

На території школи виділено навчально-рекреаційну, фізкультурно-спортивну, транспортну та господарську зони.
Навчально-рекреаційна зона займає центральну частину ділянки та включає будівлю школи, прогулянкові алеї, майданчики для відпочинку й озеленені території. 
Фізкультурно-спортивна зона включає футбольне поле, універсальний спортивний майданчик, баскетбольний і волейбольний майданчики, зону тренажерів та майданчики для рухливих ігор. 
Транспортна зона складається з під'їздів, проїздів для спеціального транспорту та автостоянок для працівників і відвідувачів. 
Господарська зона призначена для експлуатаційних потреб закладу та включає господарські майданчики, місце для контейнерів твердих побутових відходів і технічні споруди. 
Архітектурно-планувальне рішення школи сформовано за принципом функціонального поділу на окремі блоки, об'єднані спільним громадським простором. До складу комплексу входять адміністративний блок, навчальні приміщення, спортивний блок, актова зала, харчоблок, бібліотечно-інформаційний центр та рекреаційні простори. Центральний вестибюль і система комунікацій забезпечують зручний взаємозв'язок між усіма функціональними зонами будівлі.
Навчальні приміщення запроєктовані за принципом універсального навчального кабінету, що дозволяє організовувати різні форми освітнього процесу. 
Харчоблок та їдальня забезпечують організацію повноцінного харчування учнів і працівників закладу відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних вимог. До складу харчоблоку входять виробничі приміщення для приготування страв, комори для зберігання продуктів, холодильні камери, мийні відділення, приміщення для персоналу та допоміжні технічні кімнати. Обідня зала розрахована на одночасне обслуговування значної кількості учнів та має зручний зв’язок із навчальними й рекреаційними зонами школи.
Спортивний блок включає універсальну спортивну залу, роздягальні, душові, санітарні вузли та приміщення для зберігання спортивного інвентарю. Спортивна зала передбачає можливість проведення занять з різних видів спорту, шкільних змагань та масових заходів. Для оздоблення спортивних приміщень використовуються сучасні зносостійкі та безпечні матеріали, що відповідають вимогам експлуатації навчальних закладів.
Актова зала є важливою складовою громадського простору школи та призначена для проведення урочистих заходів, концертів, вистав, конференцій та творчих занять. До її складу входять сцена, глядацька зона, допоміжні приміщення та технічні кімнати. Простір актової зали може трансформуватися відповідно до характеру заходів, що проводяться.
Адміністративний блок включає приймальню, кабінет директора, кабінети адміністрації, методичні приміщення та кімнати для педагогічного персоналу. Його розташування забезпечує ефективне управління навчальним процесом та контроль за функціонуванням закладу.
Рекреаційні простори школи розглядаються як продовження освітнього середовища. У холах, коридорах та зонах відпочинку передбачено розміщення інтерактивних інформаційних панелей, виставкових стендів, творчих експозицій та місць для неформального спілкування учнів. 
	Площа забудови
	м2
	1820,0

	Загальна площа
	м2
	3676,9

	Корисна площа
	м2
	3455,55



Будівля має складну конфігурацію в плані та формує напівзамкнений внутрішній двір, який виконує роль безпечного рекреаційного простору для учнів. Таке планувальне рішення сприяє створенню захищеного від вітру та шуму середовища, а також забезпечує оптимальні умови інсоляції навчальних приміщень і внутрішніх відкритих просторів.
Об'ємно-просторова композиція складається з декількох взаємопов'язаних функціональних блоків різної висоти, об'єднаних єдиною архітектурною концепцією.
Колірна гама інтер’єру побудована на поєднанні світлих нейтральних відтінків із яскравими акцентами синього, блакитного та зеленого кольорів. Таке рішення створює позитивну емоційну атмосферу, сприяє концентрації уваги та забезпечує комфортне сприйняття простору. Світлі стіни та великі віконні прорізи забезпечують високий рівень природного освітлення та візуально збільшують об’єм приміщення.
Конструктивна схема будівлі прийнята каркасно-монолітною, що є одним із найбільш ефективних рішень для громадських будівель даного призначення. Просторова жорсткість та стійкість споруди забезпечується спільною роботою монолітних залізобетонних колон, монолітних поясів, дисків перекриття та фундаментів. Така конструктивна система дозволяє отримати вільне планування приміщень, забезпечити необхідну довговічність конструкцій та створити умови для подальшої модернізації внутрішніх просторів.
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