[bookmark: _GoBack]Реєстраційна форма
	№
	Назва поля
	Зміст поля

	1
	Назва роботи 
	Бакалаврська робота 

	2
	УДК
	711

	3
	Автор (ПІБ)
	Крук Давид Олегович

	4
	Дата (рік, місяць, день)
	2026.06.23

	5
	Інститут 
	Архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА» 

	6
	Кафедра (назва)
	Архітектури і дизайну

	7
	Спеціальність
	Архітектура та містобудування

	8
	Спеціалізація 
	-

	9
	Програма підготовки (освітньо-професійна чи освітньо-наукова)
	Освітньо-професійна 

	10
	Форма навчання
	очна

	11
	Бакалаврська  програма 
	Архітектура та містобудування

	12
	Тема бакалаврської роботи 
	Реконструкція моста і набережної над р.Бистриця Солотвинська в м.Івано-Франківськ

	13
	Керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)
	Кельба Сергій Сергійович  к. наук проф.

	14
	Консультант 
	

	15
	Ключові слова 
	Пішохідний міст, міст, реконструкція, велозв’язки, пішохідні зв’язки, БКХ, покращення середовища, благоустрій, спортивні майданчики, екопарк, виставкова алея

	16
	Анотація (до 300 символів) 
	Бакалаврська робота присвячена комплексному архітектурно-містобудівному переосмисленню депресивної транзитної зони мостового переходу та набережної річки Бистриця Солотвинська в Івано-Франківську. Актуальність проєкту зумовлена гострою урбаністичною необхідністю ревіталізації постпромислових та відчужених прирічкових територій, перетворюючи їх з просторових бар'єрів на повноцінні екологічні та рекреаційні каркаси міста.  Метою проєкту є просторова реорганізація ділянки площею 12,5 га шляхом жорсткого розведення транспортних і пішохідних потоків. Існуючий міст на вулиці Галицькій перепрофільовується виключно під автотранспорт та двосторонню веломагістраль. Натомість головним комунікаційним вектором стає новий пішохідний міст із центральною сталевою коробчастою балкою та V-подібними опорами, який органічно інтегрується безпосередньо у дах проєктуваного багатофункціонального культурно-дозвіллєвого центру (БКХ).  Замість жорсткого бетонування берегів застосовано метод ренатуралізації та формування «м'якого берега» з біодренажними фітоочисними системами. Набережна трансформується у безперервний лінійний екопарк, що включає соціокультурне ядро, виставкову «Арт-дамбу», молодіжний спорт-кластер у підмостовому просторі та природні міські пляжі. Простір є абсолютно інклюзивним завдяки системі каскадних амфітеатрів, пандусів та панорамних ліфтів. Інноваційність благоустрою підкріплена технологіями Smart City, зокрема впровадженням кінетичного п'єзоелектричного мощення для генерації енергії.  Об'ємно-планувальна структура п'ятиповерхової будівлі БКХ вирішена у каркасно-монолітній системі з виразними консольними терасами. Хаб виконує роль «міської вітальні», поєднуючи художні майстерні, коворкінги, велику бібліотеку, ресторанні зони та офісні приміщення. Фасади з енергоефективного скління та термодерева забезпечують максимальну візуальну проникність, а підземний рівень обладнаний капітальним укриттям подвійного призначення.  Практична цінність роботи полягає у розробці життєздатної моделі створення нових «Північних воріт» Івано-Франківська. Проєкт ліквідує просторовий розрив між мікрорайоном Пасічна та центром, формуючи потужний соціально-культурний магніт у повній гармонії з природним ландшафтом.





