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Відновлення фізичного та психологічного стану людей, що постраждали в період бойових дій на сьогодні є одним з вижливіших завдань. Особливо це стосується дітей, як самою вразливою категорією постраждалих. Створення сучасних умов для цього процесу має особливе значення. Для цих потреб пропонується будівництво центру реабілітації дітей у          м. Святогірськ.
Роботу виконано в повному обсязі і відповідно виданому завданню. 
Проєкт виконано на основі самостійних  проєктних рішень.
В проєкті вирішені питання забезпечення комфортних умов для відновлення фізичного та психологічного стану дітей. Пропонується розширений перелік послуг, що забезпечують комплексне обслуговування. Передбачено довгострокове перебування дітей в центрі без переривання навчання завдяки групі шкільних приміщень. Архітектура об’єкту відповідає його функціональному призначенню. Планувальна структура зручна та зрозуміла для паціентів. 
Робота виконувалась з урахуванням тенденцій проєктування подібних об’єктів та передового сучасного досвіду. Богуславська Софія уміє використовувати необхідні інформаційні джерела, приймати правильні інженерні рішення. 
Робота виконувалась згідно календарного плану. 
Бажано було б детальніше вирішити озеленення території, а також ретельніше опрацювати внутрішній простір атріуму, як головного комунікаційного та композиційного ядра споруди.
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1. ВСТУП
	Реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій людини після травм, операцій, хвороб або тривалих критичних станів. Її головна мета – повернути пацієнта до максимально можливого рівня самостійності й якості життя.
	Через Російську агресію, згідно статистичних даних про дітей, в Україні (на основі даних 2025-2026рр) нараховується щонайменше 2752 дитини, які від початку повномасштабного вторгнення в Україну дістали поранень. В цілому спостерігається суттєве зростання кількості дітей, що потребують соціального захисту, та значні зміни в системі освіти через бойові дії.
	Тому створення реабілітаційного центру, як закладу соціального захисту для тимчасового перебування дітей, які постраждали внаслідок війни, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, інших видів допомоги та подальшого влаштування дітей, є однією з головних задач держави та великого бізнесу.
	Основними завданнями реабілітаційного центру є:
створення соціально-побутових     умов    для    забезпечення нормальної життєдіяльності дітей,  навчання,  змістовного дозвілля; 
надання дітям    комплексної    соціальної,    психологічної, педагогічної, медичної, та інших видів допомоги.
Для розміщення центру реабілітації дітей обрано місто Святогірськ, яке розташоване на березі річки Сіверський Донець, біля кордону трьох областей – Донецької, Харківської та Луганської, за 6 км від залізничної станції Святогірськ. Святогірськ є найзеленішим містом України. У місті розташований ландшафтний заказник місцевого значення Соснові насадження. Святогірськ називають Донецькою Швейцарією за чудову природу – гори, ліси, річку, озера. Діти будуть гуляти в сосновому лісі, дихати чистим, свіжим повітрям, будуть мати змогу відвідати унікальну лавру, заповідник Святі гори, крейдяні печери.
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2. ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ
2.1 Завдання на проектування
Назва об’єкту – «Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ»
Наказ на проходження випускної атестації
Вид будівництва – нове
Термін експлуатації – 100 років
Клас наслідків – СС2
Стадія проектування – архітектурні рішення АП
Черговість будівництва – в одну чергу
Вимоги до архітектурно-планувального рішення та характеристики запроектованого об’єкту – згідно:
ДБН В2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення», 
ДБН В2.2-13:2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» із Зміною №1 
ДБН В2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)» із Зміною №1 та Зміною №2
ДБН В2.2-3:2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти» із Зміною №1
ДБН В2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» із Зміною №1.
Вимоги до благоустрою територій – згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»
Норми відведення земельних ділянок – згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
4
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ
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3.1 Ситуаційний план
	Ділянка, на якій прийнято рішення будівництва запроектованого об’єкта, а саме центру реабілітації дітей, знаходиться у м. Святогірськ, недалеко від баз відпочинку, дитячих літніх таборів. Ділянка вільна від забудов. 
	З півдня та зі сходу ділянку оперізують заплавні ґрунти.  На відстані близько 500 метрів з південного сходу протікає річка Сіверський Донець. З північного заходу ділянка межує з селищною забудовою, а розташована на сході від вулиці Горького. Ділянка межує з Святогірським лісом.
[image: C:\Users\User\Downloads\Frame 121.png]
Мал.1 – Ситуаційний план М 1:5000


3.2 Генеральний план
	З метою розміщення центру реабілітації дітей в спокійному, тихому місці, далекому від місць скупчення людей, максимально наближеному до природи та виконанням усіх потреб комунікацій із лініями руху громадського транспорту, можливістю охопити радіусом доступності не лише один населений пункт, а декілька,  була обрана ділянка недалеко від автомобільної розв’язки доріг між м. Святогірськ та селищами Тетянівка і Ярова. 
	Особливості рельєфу цієї місцевості також були розглянуті і враховані. Звідси територія забудови була організована згідно з розміщенням транспортних зав’язків на півночі та заході. Облаштовані під’їзди до будівель, автомобільні парковки. 
Територія поділена на зони, а саме є зона для відвідувачів, зона для відпочинку із тіньовими павільйонами, шезлонгами біля водойми, зона прогулянок, спортивні майданчики для дітей старшого шкільного віку, ігрові майданчики для дітей молодшого шкільного віку. Є територія охорони, господарська зона та місця збору сміття. 
Ландшафтне оформлення території центру реабілітації дітей, згідно генерального плану, спроектовано у декількох рівнях з метою доступності до простору центру. Пішохідні комунікації та зони зелених насаджень були роз’єднані.
[image: C:\Users\User\Downloads\Frame 82.png]
Мал.2 - Генеральний план М 1:500
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3.3 Функціонально-планувальне рішенняЗмн.
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	Для проведення повноцінного реабілітаційного циклу заходів, у даному центрі  реабілітації дітей, передбачено декілька функціональних приміщень. Цей центр реабілітації зможе надавати допомогу як дітям, які потребують кваліфікаційного медичного догляду через набуту або вроджену травму фізичного чи психологічного характеру, так і надавати допомогу дітям з інклюзією.
	Адміністративні приміщення
	Для забезпечення ефективної роботи управлінського апарату центру реабілітації, прийняття рішень та управління персоналом спроектовано приміщення адміністративного блоку. Сюди входять: кабінет директора, приймальна директора, канцелярія, бухгалтерія, архіви для зберігання документів, в т.ч. медичних, комора. Також персонал забезпечено душовими та санвузлами. Для відвідувачів є окремі умивальні кімнати з санвузлами та санвузли для людей з інклюзією. Передбачено зони рекреації. 
	До приміщень адміністративного блоку включено: головний вхід, вестибюль, охорону, хол, гардеробні відвідувачів та персоналу, торгівельний кіоск з коморою, кімнату прийому гостей, господарські приміщення, а саме приміщення видачі, сортування речей, центральну білизняну, комору брудної білизни, склад господарський, комори інструментів, санвузол чоловічий, жіночий та для людей з інклюзією.
	З метою створення відкритої та привітної атмосфери, покращення комунікаційних зав’язків між функціональними зонами, забезпечуючи максимальне природне освітлення внутрішніх приміщень, в центрі будівлі спроектовано атріумний простір.	
Приміщення їдальні
	Створюючи умови для повноцінного харчування дітей та персоналу в реабілітаційному центрі спроектовану їдальню, до складу якої входять приміщення обідньої зали, роздавальна, кімната нарізання хлібу, тарна, охолоджувальна м’яса, морепродуктів, відходів, комори овочів, сухих продуктів, добового запасу продуктів, білизни, мийна столового та кухонного посуду,  мийна транспорту, експедиція, інвентарна кімната, завантажувальна. Також в приміщенні їдальні розташовано чоловічу та жіночу роздягальні, в яких встановлено душ та санвузол. 
	Для зручності роботи та вчасної корекції раціону при хворобах шлунково-кишкового тракту, налаштування харчування для оздоровлення організму в приміщенні їдальні розміщено кабінет лікаря-дієтолога. 



Приміщення житлового блокуЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.




	З метою тривалого перебування дітей в даному центрі реабілітації спроектовано житловий блок з можливим одночасним проживанням до 105 дітей. На кожному поверсі розміщено по 10 2-місних житлових кімнат, по 5 3-місних житлових кімнат та по 4 житлові кімнати для людей з інклюзією. В кожній житловій кімнаті розміщено умивальну кімнату де є душ та санвузол. Також на кожному поверсі розміщена чоловіча та жіноча умивальні кімнати з санвузлом для загального користування. Санвузол для людей з інклюзією також спроектовано. Для догляду за дітьми на кожному поверсі в житловому блоці є по 1 кімнаті вихователів. А для культурного розвитку та дозвілля спроектовано кімнату гурткових занять, інтернет-клуб та бібліотеку-книгосховище. 
На кожному поверсі передбачено зону рекреації. Є 2 евакуаційних виходи. 
	Приміщення навчального блоку
	У зв’язку з тим, що діти можуть тривалий час проживати в даному центрі, для них має бути організовано безперервний освітній процес. Для цього передбачено блок навчальних приміщень, а саме 6 класних кімнат, з них 2 для молодшої школи (загалом до 40 учнів), 4 для середньої та старшої школи (загалом до 80 учнів), 2 майстерні молодшої школи з інвентарними, хлопчача та дівчача майстерні середньої та старшої школи з коморами для виробів, для сировини, кімната майстра з коморою та поруч знаходиться інструментальна комора, лабораторний клас з препараторською, кабінет природних наук з препараторською, кімната гурткових занять, ігрові кімнати, універсальна зала, 2 снарядні, роздягальні чоловіча та жіноча, в яких є душ та санвузол. 
	Для вчителів, вихователів та іншого персоналу передбачено вчительська, кімнати помічників, інвентарні, підсобні приміщення, комори. Є 2 евакуаційних виходи. 
	На кожному поверсі передбачено зону рекреації, умивальні кімнати з чоловічими та жіночими санвузлами, санвузли для людей з інклюзією.
Приміщення медичного обслуговування
В медичному блоці розміщено санпропускник персоналу,  кабінет старшої медичної сестри, процедурна та ізолятор, в тому числі для людей з інклюзією.  
Для відновлення психічного здоров’я, соціально-психологічної адаптації до нових життєвих умов, зниження тривожності, стресу необхідна психологічна реабілітація.  З метою одночасного прийому декількох дітей спроектовано 3 кабінети психолога та кабінет психологічної допомоги. Також є логопедичний кабінет.
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Відновлення втрачених функцій організму, повернення дитини до повноцінного життя та самостійного виконання повсякденних справ, відбувається через фізичну реабілітацію, а саме через засоби фізичної реабілітації. Для цього в центрі розміщено зал лікувальної фізкультури, масажний кабінет, 2 кімнати мінеральних ван та хамам. Для забезпечення гігієни, комфорту відвідувачів даних приміщень спроектовані жіночі та чоловічі роздягальні, в яких розміщено санвузол та душ. Для відновлення побутових навичок є приміщення трудотерапії.Змн.
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	Приміщення для проведення заходів
	Для культурно-масових заходів, репетицій, виступів в центрі реабілітації передбачено фойє, глядацька зала з естрадою, 2 артистичні кімнати, операторська кімната, приміщення для  технічного забезпечення, а саме комора інвентаря, 2 вбиральні, загальний санвузол та санвузол для людей з інклюзією.

3.4 Архітектурно-композиційне рішення
Головною ідеєю при проектуванні центру реабілітації дітей було створення такого простору, який би гармонійно поєднував функціональність та художню виразність.
Враховуючи умови для створення безбар’єрного середовища з безперешкодним доступом до всіх об’єктів центру для всіх груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, вхідна група включає в себе рівні шляхи пересування, пандус, широкі дверні отвори, відсутність порогів. Внутрішній простів включає світлі, просторі холи та коридори, ліфти, обладнані вбиральні.
Забудова реабілітаційного центру включає в себе 3 двоповерхові будівлі та 1 триповерховий житловий корпус із балконами та бомбосховищем. 
При виборі типу планування була обрана променева система з коридорною системою планування, при якій 4 корпуси розходяться з одного центру, мов промені. В середині будівлі розміщено атріумний простір, як основний комунікаційний вузол будівлі. Дах атріумного простору спроектовано у вигляді геометричної фігури, що в свою чергу підкреслює ефект різноплановості архітектурного простору. 
Вхід для персоналу окремий, через санпропускник. При екстреній евакуації у разі завалу основного входу, пошкодження укриття, пожежі використовуються аварійні/запасні виходи через бомбосховище. Також із навчального, медичного та житлового блоків є окремі наземні виходи.




3.5 Експлікація приміщень
1 поверх 
Корпус медично-психологічної допомоги (3-32)
Їдальня (34-63)
Житловий корпус (64-96)
Навчальний корпус (97-135)
	№ з/п
	Назва приміщення
	Площа, м2

	1
	Вестибюль
	22,6

	2
	Хол
	430,3

	3
	Охорона
	4,2

	4
	Гардеробна відвідувачів
	11,2

	5
	Торгівельний кіоск
	10,7

	6
	Гардеробна персоналу
	19,1

	7
	Кімната прийому гостей
	10,7

	8
	Комора торгівельного кіоску
	7,8

	9
	Сходи
	20,5

	10
	Ліфтовий хол
	10,5

	11
	С-В жіночий
	15,7

	12
	С-В для людей з інклюзією
	6,1

	13
	С-В чоловічий
	16,4

	14
	Рекреація
	34,2

	15
	Приміщення видачі речей
	5,7

	16
	Центральна білизняна
	14,7

	17
	Приміщення сортування речей
	8,6

	18
	Комора брудної білизни
	8,2

	19
	С-В персоналу
	4,3

	20
	Душ персоналу
	2,7

	21
	Санпропускник персоналу
	4,8

	22
	Приміщення трудо-терапії
	32,6

	23
	Комора інструментів
	7,8

	24
	Склад господарський
	30,2

	25
	Комора інструментів
	8

	26
	Приміщення трудо-терапії
	32,6

	27
	Сходи
	20,5

	28
	Ліфтовий хол
	10,5

	29
	Хол
	99,5

	30
	Ізолятор для людей з інклюзією
	23,5

	31
	Ізолятор
	23,5

	32
	Зал лікувальної фізкультури
	85,3

	33
	Рецепція 
	1,4

	34
	Умивальна зона 
	-

	35
	Обідня зала
	191

	36
	Роздавальна
	41

	37
	Кімната нарізання хлібу
	4,6

	38
	Тарна
	4,7

	39
	Комора білизни
	8

	40
	Мийна столового посуду
	15


Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
10
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.



	41
	Мийна кухонного посуду
	10,7

	42
	Мийна транспорту
	8

	43
	Експедиція 
	8,2

	44
	Інвентарна кімната
	1,6

	45
	Охолоджувальна відходів 
	2,4

	46
	Завантажувальна 
	15,8

	47
	Кабінет лікаря дієтолога 
	7,9

	48
	Охолоджувальна м’яса
	6,2

	49
	Охолоджувальна морепродуктів 
	4

	50
	Комора овочів
	6,2

	51
	Комора сухих продуктів
	7,5

	52
	Комора добового запасу продуктів 
	4,6

	53
	Тамбур 
	1,8

	54
	Роздягальня жіноча  
	17,9

	55
	С-В жіночий 
	2,3

	56
	Душ 
	1,8

	57
	Душ 
	1,8

	58
	Душ 
	2,2

	59
	Роздягальня чоловіча 
	17,7

	60
	С-В чоловічий 
	2,3

	61
	Душ 
	1,8

	62
	Душ 
	1,8

	63
	Душ 
	2,2

	64
	Хол 
	168,3

	65
	Сходи 
	20,5

	66
	Ліфтовий хол 
	12

	67
	Житлова кімната на 2 місця
	17,6

	68
	Житлова кімната на 2 місця
	18,2

	69
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	70
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	71
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	72
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	73
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	74
	Житлова кімната на 2 місця
	17,2

	75
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	76
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	77
	Житлова кімната на 3 місця
	21

	78
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	79
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	80
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	81
	Житлова кімната на 3 місця
	21

	82
	Рекреація 
	62,7

	83
	Кімната вихователів
	42,2

	84
	Ліфтовий хол
	12

	85
	Сходи 
	20,5

	86
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21

	87
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21,4

	88
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21,4



Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
11
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
12
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	89
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21

	90
	Рекреація 
	95

	91
	Кімната гурткових занять 
	27,4

	92
	Умивальна кімната 
	5

	93
	С-В жіночий 
	9,3

	94
	С-В для людей з інклюзією
	5,5

	95
	Умивальна кімната 
	5,4

	96
	С-В чоловічий 
	10,8

	97
	Хол 
	203,8

	98
	Ліфтовий хол
	12

	99
	Сходи 
	20,5

	100
	Майстерня молодшої школи
	42,8

	101
	Інвентарна 
	3,7

	102
	Інвентарна 
	3,9

	103
	Майстерня молодшої школи
	38

	104
	Кімната гурткових занять
	25,6

	105
	Рекреація 
	70

	106
	Комора сировини 
	10

	107
	Комора сировини 
	10

	108
	Сходи 
	20,5

	109
	Ліфтовий хол
	10,7

	110
	Роздягальня жіноча 
	12

	111
	С-В 
	1,6

	112
	Душ 
	2

	113
	Снарядна 
	16,2

	114
	Снарядна 
	16,2

	115
	Роздягальня чоловіча 
	12,2

	116
	С-В 
	1,6

	117
	Душ 
	2

	118
	Кабінет старшої медичної сестри 
	24

	119
	Процедурна 
	12

	120
	Підсобне приміщення 
	7

	121
	Умивальна кімната 
	5,2

	122
	С-В чоловічий 
	10,7

	123
	С-В для людей з інклюзією 
	5,6

	124
	Умивальна кімната 
	5

	125
	С-В жіночий 
	8,6

	126
	Класна кімната
	50

	127
	Інвентарна
	6

	128
	Інвентарна 
	6

	129
	Кімната помічників 
	15,7

	130
	Інвентарна 
	4

	131
	Інвентарна 
	4

	132
	Ігрова кімната
	55

	133
	Ігрова кімната
	50

	134
	Класна кімната 
	52

	135
	Універсальна зала
	556,9

	
	Всього 1 поверх
	3709,0




2 поверхЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
13
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


Корпус медично-психологічної допомоги (137-169)
Соціально-комунікаційний пункт (170-180)
Житловий корпус (181- 213)
Навчальний корпус (214-248)
	№ з/п
	Назва приміщення
	Площа, м2

	136
	Хол 
	385

	137
	Хол 
	112

	138
	Архів медичний
	6,4

	139
	Архів документів
	9

	140
	Комора 
	10,2

	141
	Канцелярія 
	19,2

	142
	Бухгалтерія 
	19,5

	143
	Сходи 
	20,5

	144
	Ліфтовий хол 
	105

	145
	Кабінет директора 
	21,5

	146
	Приймальня директора
	19,7

	147
	Кабінет психологічної допомоги 
	21,4

	148
	Рекреація 
	34

	149
	Логопедичний кабінет
	19,7

	150
	Кабінет психолога 
	15,6

	151
	Кабінет психолога 
	16,2

	152
	Кабінет психолога 
	17,1

	153
	Умивальна кімната 
	5,4

	154
	С-В жіночий
	10,5

	155
	С-В для людей з інклюзією 
	6,2

	156
	Умивальна кімната
	5,6

	157
	С-В чоловічий
	10,8

	158
	Сходи 
	20,5

	159
	Ліфтовий хол
	10,5

	160
	Роздягальня чоловіча 
	12

	161
	Душ 
	2,5

	162
	С-В 
	1,6

	163
	Роздягальня жіноча
	12

	164
	С-В
	1,6

	165
	Душ 
	2,5

	166
	Масажний кабінет 
	23,5

	167
	Хамам 
	23,5

	168
	Кімната мінеральних ван 
	30,6

	169
	Кімната мінеральних ван 
	31

	170
	Інформаційний простір 
	1,4

	171
	Гардеробна
	7

	172
	Фойє 
	48

	173
	Глядацька зала
	99,1

	174
	Естрада 
	28,4

	175
	Комора інвентаря 
	14,8

	176
	Артистична кімната
	16




Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
14
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	177
	Артистична кімната
	27,5

	178
	Вбиральня 
	1,5

	179
	Вбиральня 
	1,5

	180
	Операторська кімната 
	7

	181
	Хол 
	168,3

	182
	Сходи 
	20,5

	183
	Ліфтовий хол 
	12

	184
	Житлова кімната на 2 місця
	17,6

	185
	Житлова кімната на 2 місця
	18,2

	186
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	187
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	188
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	189
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	190
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	191
	Житлова кімната на 2 місця
	17,2

	192
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	193
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	194
	Житлова кімната на 3 місця
	21

	195
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	196
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	197
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	198
	Житлова кімната на 3 місця
	21

	199
	Рекреація 
	62,7

	200
	Кімната вихователів
	42,2

	201
	Ліфтовий хол
	12

	202
	Сходи 
	20,5

	203
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21

	204
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21,4

	205
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21,4

	206
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21

	207
	Рекреація 
	95

	208
	Інтернет-клуб
	27,4

	209
	Умивальна кімната 
	5

	210
	С-В жіночий 
	9,3

	211
	С-В для людей з інклюзією
	5,5

	212
	Умивальна кімната 
	5,4

	213
	С-В чоловічий 
	10,8

	214
	Хол 
	203,8

	215
	Ліфтовий хол 
	12

	216
	Сходи 
	20,5

	217
	Хлопчача майстерня старшої школи
	36

	218
	Комора виробів
	7,5

	219
	Комора виробів
	7,8

	220
	Дівчача майстерня старшої школи
	38

	221
	Комора 
	3,2

	222
	Кімната майстра
	8,5

	223
	Інструментальна комора
	12,7

	224
	Рекреація 
	70




Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
15
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	225
	Комора сировини
	20,5

	226
	Сходи 
	20,5

	227
	Ліфтовий хол 
	10,7

	228
	Лабораторний клас
	36

	229
	Препараторська 
	4,2

	230
	Препараторська 
	4,5

	231
	Кабінет природних наук
	35,6

	232
	Вчительська 
	33,1

	233
	Інвентарна кімната
	4,5

	234
	Препараторська 
	4,5

	235
	Умивальна кімната
	5,2

	236
	С-В чоловічий
	10,7

	237
	С-В для людей з інклюзією
	5,6

	238
	Умивальна кімната
	5

	239
	С-В жіночий
	8,6

	240
	Класна кімната
	50

	241
	Комора 
	6,6

	242
	Комора 
	6,6

	243
	Кімната помічників
	15,7

	244
	Інвентарна 
	4

	245
	Інвентарна 
	4

	246
	Класна кімната 
	55

	247
	Класна кімната 
	50

	248
	Класна кімната 
	52

	
	Всього 2 поверх
	3047,2



3 поверх
Житловий корпус (249-281)
	№ з/п
	Назва приміщення
	Площа, м2

	249
	Хол 
	168,3

	250
	Сходи 
	20,5

	251
	Ліфтовий хол 
	12

	252
	Житлова кімната на 2 місця
	17,6

	253
	Житлова кімната на 2 місця
	18,2

	254
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	255
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	256
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	257
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	258
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	259
	Житлова кімната на 2 місця
	17,2

	260
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	261
	Житлова кімната на 2 місця
	17

	262
	Житлова кімната на 3 місця
	21

	263
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	264
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	265
	Житлова кімната на 3 місця
	21,4

	266
	Житлова кімната на 3 місця
	21




Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
16
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	267
	Рекреація 
	62,7

	268
	Кімната вихователів
	42,2

	269
	Ліфтовий хол
	12

	270
	Сходи 
	20,5

	271
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21

	272
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21,4

	273
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21,4

	274
	Житлова кімната для людей з інклюзією
	21

	275
	Рекреація 
	95

	276
	Бібліотека-книгосховище
	27,4

	277
	Умивальна кімната 
	5

	278
	С-В жіночий 
	9,3

	279
	С-В для людей з інклюзією
	5,5

	280
	Умивальна кімната 
	5,4

	281
	С-В чоловічий 
	10,8

	
	Всього 3 поверх
	859,6



Бомбосховище (282-318)
	№ з/п
	Назва приміщення
	Площа, м2

	282
	Евакуаційний вихід
	69,8

	283
	Хол
	168,3

	284
	Сходи
	20,5

	285
	Ліфтовий хол
	12

	286
	Житлова кімната бомбосховища
	17,6

	287
	Житлова кімната бомбосховища
	18,2

	288
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	289
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	290
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	291
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	292
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	293
	Житлова кімната бомбосховища
	17,2

	294
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	295
	Житлова кімната бомбосховища
	17

	296
	Житлова кімната бомбосховища
	21

	297
	Житлова кімната бомбосховища
	21,4

	298
	Житлова кімната бомбосховища
	21,4

	299
	Житлова кімната бомбосховища
	21,4

	300
	Житлова кімната бомбосховища
	21

	301
	Господарський склад
	24

	302
	Евакуаційний вихід
	14,5

	303
	Склад
	21,4

	304
	Приміщення електрика
	7,8

	305
	Приміщення серверної
	11,7

	306
	Ліфтовий хол
	12

	307
	Сходи
	20,5

	308
	Житлова кімната бомбосховища для людей з інклюзією
	21





Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
17
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	309
	Житлова кімната бомбосховища для людей з інклюзією
	21,4

	310
	Житлова кімната бомбосховища для людей з інклюзією
	21,4

	311
	Житлова кімната бомбосховища для людей з інклюзією
	21

	312
	Рекреація
	95

	313
	Кімната персоналу бомбосховища
	27,4

	314
	Умивальна кімната
	5

	315
	С-В жіночий 
	9,3

	316
	С-В для людей з інклюзією
	5,5

	317
	Умивальна кімната
	5,4

	318
	С-В чоловічий 
	10,8

	
	Всього бомбосховище
	903,9














































4. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
18
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


4.1 Конструктивна схема
Основою для вибору матеріалів і розрахунку міцності обрано сталевий каркас з несучими колонами, несучі стіни у монолітних сходово-ліфтових вузлах, зовнішні стіни ненесучі.
Колони сталевого каркасу розташовані як по периметру будівлі, так і в середині її об’єму у перетині 300*300мм. Таке рішення забезпечує рівномірний розподіл навантажень.
Головні балки передають основне навантаження на несучі колони, а другорядні балки підтримують настил перекриття та забезпечують рівномірний розподіл навантаження по всій площі.
 Сталевий каркас обрано через його конструктивну гнучкість. Він дає можливість раціонально розміщувати колони та балки , формувати великі відкриті простори та зручно планувати приміщення відповідно до функціонального призначення будівлі.
Оскільки сталеві конструкції потребують додаткового захисту від впливу високих температур та корозії, для них передбачено  спеціальне захисне покриття. А саме, використовується тонкошарове покриття інтумесцентного типу, що забезпечить вогнестійкість елементів каркасу та забезпечить довговічність конструкцій під час експлуатації.  






























4.2 ФундаментиЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
19
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


Для будівлі реабілітаційного центру було передбачено влаштування пальового фундаменту з монолітним залізобетонним ростверком. Такий тип фундаменту обрано через необхідність надійної передачі навантажень під час експлуатації від сталевого каркасу будівлі, а саме від колон, стін сходово-ліфтових вузлів і перекритій, на ґрунтову основу.
	Ростверк виконується у вигляді монолітної залізобетонної плати, яка об’єднує палі в єдину конструктивну систему. Завдяки цьому навантаження від несучих елементів будівлі розподіляється між полями більш рівномірно. У місцях спирання колон передбачаються підколонники, які забезпечують правильну передачу навантажень від сталевого каркасу на фундамент.
Під час бетонування фундаменту передбачається встановлення анкерних болтів та закладених деталей для подальшого кріплення сталевих колон. Це дозволяє надійно з’єднати елементи каркасу з фундаментом і забезпечити просторову стійкість будівлі. 

[image: ]



Мал.3 – Схема спирання колони на пальові фундаменти
















Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.


Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
20
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


4.3. Колони

У проєкті передбачено використання сталевих колон каркасу. Вони є основними вертикальними несучими елементами будівлі та сприймають навантаження від балок, перекритті, покриття і передають його на фундамент. 
	Колони виконані зі сталі та мають замкнений квадратний переріз. Така форма забезпечує добру міцність, стійкість і зручність з’єднання з іншими елементами каркасу.
	Сталеві колони розміщуються по перетину будівлі та в середині її об’єму відповідно до конструктивної схеми.
	У нижній частині колони з’єднуються з фундаментом через опорну базу. Кріплення виконуються за допомогою анкерних болтів, які закладаються у фундамент під час бетонування. Таке рішення забезпечує надійне спирання колон і правильну передачу навантаження на фундамент.
	Сталеві колони обрано через їхню високу несучу здатність, довговічність і можливість створення внутрішнього простору. Це особливо важливо для реабілітаційного центру, де потрібні просторі зали, зручні проходи та безбар’єрне планування для відвідувачів.































4.4 Стіни та перегородкиЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
21
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	У проєкті реабілітаційного центру зовнішні ненесучі стіни опираються на монолітне перекриття поверхів.  Зовнішні стіни мають товщину 380мм. Така товщина забезпечує достатню міцність, теплоізоляцію та захист внутрішніх приміщень від впливу зовнішнього середовища. Для покращення енергоефективності будівлі зовнішні стіни додатково утеплюються теплоізоляційним матеріалом. Зовнішнє оздоблення виконується за принципом вентильованого фасаду, що забезпечує захист стін від вологи, покращує теплоізоляційні властивості. 
	У місцях віконних та дверних прорізів передбачаються перемички, які беруть на себе навантаження від ділянок стіни над отворами. Це забезпечує міцність та надійність зовнішніх огороджувальних конструкцій. 
Внутрішні ненесучі стіни в будівлі виконані товщиною 300мм. 
Внутрішні перегородки виконуються товщиною 120мм. Вони застосовуються для поділу окремих кабінетів, санітарних вузлів, побутових та технічних приміщень. 
У навчальних класах, де важливо забезпечити спокійну атмосферу для дітей, передбачено перегородки товщиною 250мм. Таке рішення прийнято для покращення шумоізоляції між приміщеннями. Це особливо важливо для реабілітаційного центру, оскільки надмірний шум може заважати навчанню, відпочинку та проведенню реабілітаційних занять.






























4.5 ПерекриттяЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
22
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	Передбачено монолітне залізобетонне перекриття по профільованому настилу (Мал. 4). Таке перекриття спирається на балки та ригелі сталевого каркасу і працює разом з ними, як єдина конструктивна система.
	Профільований настил використовується як основа для облаштування монолітного залізобетону. Він виконує роль незнімної опалубки та додатково підвищує жорсткість перекриття. Монолітний залізобетонний шар забезпечує міцність, довговічність і рівномірний розподіл навантаження. 
Перекриття передає навантаження на баки каркасу, а далі – на колони та фундамент. Завдяки такій системі будівля має надійну просторову роботу, а внутрішні приміщення можуть мати вільне планування без великої кількості несучих стін. Для приміщень з більшими прольотами, таких як рекреаційні простори, зали для реабілітаційних занять використовуються посилені металеві конструкції покриття.

[image: ]

Мал. 4 - Конструкція перекриття залізобетонного монолітного по профільованому листу.


















4.6 Водовідведення Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
23
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ

Для відведення дощової та талої води з покрівлі будівлі передбачено систему прихованого водостоку, розміщену в конструкції фасаду. Таке рішення дозволяє організовано відводити воду та не порушує зовнішній вигляд будівлі. Система водовідведення складається з таких елементів: водозбірні жолоби — приймають дощову воду з покрівлі; приховані водостічні канали — розміщуються у фасадній частині будівлі; водостічні труби — відводять воду за межі будівлі; випуски до дощової каналізації — забезпечують подальше відведення води з території. Прихована система водостоку захищає фасад, фундамент і прилеглу територію від надмірного зволоження та забезпечує безпечну експлуатацію будівлі. 














































4.7 Внутрішнє оздобленняЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
24
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ

Для внутрішнього оздоблення приміщень реабілітаційного центру використані матеріали відповідно до їх функціонального призначення та умов експлуатації. У приміщеннях із звичайним режимом використання, таких як навчальні класи, кабінети, адміністративні приміщення та зони відпочинку, стіни оздоблюються фарбуванням латексною фарбою. Для покриття підлоги передбачено використання паркетної дошки або іншого зносостійкого покриття. У приміщеннях з підвищеною вологістю, а саме в санітарних вузлах, душових, кухонних та технічних приміщеннях, для оздоблення стін і підлоги застосовується керамічна плитка. Вона є вологостійкою, легко очищується та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.













































4.8 ПідлогаЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
25
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ


	Назва примі-щення
	Конструкція підлоги
	Дані підлоги, мм

	Житлові та навчальні приміщення
	
[image: Изображение выглядит как зарисовка, линия, рисунок, Параллельный

Автоматически созданное описание]

	1. Лак Berger Aqua Seal Ceramic Star 2К лак для паркету.
2. Паркетна дошка дуб
 100×20×300-1100 мм.
3. Паркетний клей MITOL Mitopur 1530 (2К поліуретановий).
4. Вологостійка фанера.
5. Самозастигаюча шпаклівка.
6. Ґрунтовка під шпаклівку.
7. Стяжка.
8. Акустична звукопоглинаюча фібролітова панель CEWOOD 15×600×1200 мм.
9. Залізобетонне перекриття.

	Приміщення кухні, санвузлів, душ.
	
[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, Параллельный

Автоматически созданное описание]
	1. Керамічна плитка. 
2. Арматурна стяжка.
3. Вологостійка фанера.
4. Самозастигаюча шпаклівка.
5. Ґрунтовка під шпаклівку.
6. Стяжка.
7. Гідроізоляція із полімерних сумішей, лита. 
8. Залізобетонне перекриття.



Табл. 1 – Специфікація підлоги






















4.9 Сходово-ліфтові вузли, пандусиЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
26
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ

У будівлі передбачено монолітні сходово-ліфтові вузли, до складу яких входять: сходові марші, сходові клітини та ліфти.
Ліфти:
пасажирський - Q=630 кг, кабіна 1100×2100×2100, двері 900х2000, противага збоку;
пасажирський (для лікувально-профілактичних установ) - Q=630 кг, кабіна 1200×2240×2100, двері 1100×2000.
Сходові марші: монолітні залізобетонні, ширина 1500 мм, кількістю 20 сходинок.
	Вхід на перший поверх здійснюється через відкриті зовнішні сходи. Виконані вони з природнього каменю. Позначка підлоги першого поверху прийнята на 750 мм вище рівня планування будівельного майданчика.
	Для зручного доступу до головного входу передбачено бетонний пандус. З обох боків він обладнаний огорожею з двома суцільними поручнями, розташованими на висоті 700 мм і 900 мм. 





















4.10 ПокрівляЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
27
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ

Для покриття атріумного простору та спортивного залу використана система неексплуатованого покриття.

	
[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, График

Автоматически созданное описание]
	1. Техноеласт ЕКП.
2. Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ.
3. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01.
4. Збірна стяжка з АЦЛ – 2 листи.
5. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ 45.
6. Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ.
7. Профільований лист.
8. Скотч двосторонній для пароізоляції ТехноНІКОЛЬ.




Таб. 2 – Специфікація покрівлі спортивних залів та приміщення атріуму

В атріумному просторі передбачено світло-прозорий купол, який сприяє збільшенню кількості природнього освітлення всередині будівлі. Основою куполу є металевий каркас зі сталевих профілів, що забезпечує міцність, жорсткість та стійкість конструкції.
	Покриття куполу виконане з прозорих акрилових панелей, які мають невелику вагу та зручні в монтажі. Панелі кріпляться до металевого каркасу за допомогою спеціальних кріпильних елементів, що забезпечує надійну фіксацію та запобігає потраплянню вологи у приміщення. 
	У спортивному залі запроєктовано похилу світло-прозору покрівлю, яка також забезпечує додаткове природнє освітлення приміщення. Її конструкція складається з металевого каркасу та прозорого покриття, закріпленого металевими кріпленнями.
	Для покриття навчального, житлового, медичного блоків запроєктовано систему експлуатованої покрівлі.









Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.



	
[image: Изображение выглядит как зарисовка, диаграмма, линия, снимок экрана

Автоматически созданное описание]
	1. -
2. Термоскріплений геотекстиль 150 г/м2.
3. Профільована мембрана PLANTER-life.
4. Термоскріплений геотекстиль 150 г/м2.
5. Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ 30-250.
6. Голкопробивний геотекстиль ТехноНІКОЛЬ 300 г/м2.
7. Техноеласт ГРІН ЕПП.
8. Техноеласт ЕПП.
9. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01.
10. Стяжка армована цементно-піщана 1.
11. Ухилообразуючий шар із керамзиту (ухил 2 %).
12. Залізобетонна основа.




Таб. 4 – Специфікація покрівлі навчального блоку

[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, зарисовка, Параллельный

Автоматически созданное описание]


Мал. 5 – Конструкція облаштування парапету з вентильованим повітряним прошарком

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
28
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ

4.11 Вікна, двері та балкониЗмн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
29
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ

Природнє освітлення приміщень житлового, навчального, медичного блоків та блоку їдальні забезпечується через ПВХ-вікна з двокамерними склопакетами та тришаровим склінням.
Основні розміри вікон становлять 1500х1800 мм та 1500х900 мм.
У житловому блоці запроєктовано окремі балкони. Рівень підлоги балкону прийнято на 80 мм нижче рівня підлоги кімнат. Для відведення дощових і талих вод поверхня балкона має ухил у напрямку від зовнішньої стіни будівлі.
Балконні плити виконані із залізобетону та мають консольне спирання. У плані вони мають криволінійну форму, розміри 1200х3000 мм. Балконні двері житлового блоку частково засклені, розміром 2200х750 мм.
Вхідні двері запроєктовано скляними, двостулковими, полуторного типу з металопластиковою рамою. Їхній розмір становить 2700х1800 мм. У внутрішніх приміщеннях будівлі передбачено двері розміром 2100х900 мм.





















Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
30
Центр реабілітації дітей у м. Святогірськ
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